# 县安委会2022 年挂牌督办安全生产重大安全隐患一览表

| 序号 | 上报单位 | 隐患单位名称 | 地址 | 隐患主要内容 | 整改要求 | 责任单位 | 督办单位 | 完成  时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县城乡燃气安全生产专委会办公室 | 高城镇宏图液化气站 | 随县高城镇高城383号 | 罐区与居民区实际距离20米，建设标准要求距离40米，存在安全距离不足等安全隐患。 | 1. 将储罐向后移动（长80米、宽80米）。 2. 聘请专业设计机构按照规范要求合理进行平面布置，以达到安全间距要求。   3、未整改到位前，采用减少液化气储存量的方式降低安全隐患风险。 | 高城镇宏图液化气站 | 县住建局 高城镇政府 | 已完成 |
| 2 | 县城乡燃气安全生产专委会办公室 | 淮河镇液化气站 | 随县淮河镇铁龙街1号 | 储气罐与消防取水口实际间距13米，未达到40米规范要求，存在消防安全隐患。 | 1. 将消防池向西移动30米，储罐向南墙移动16米，充装间和卸气设备向东移动3米。   2、加强安全管理以及员工教育，增设灭火器、消防沙池等物资。 | 淮河镇液化气站 | 县住建局 淮河镇政府 | 已完成 |
| 3 | 县城乡燃气安全生产专委会办公室 | 唐县镇谦意液化气站 | 随县唐县镇东街 | 储罐区与充装间距离12米，规范要求20米；居住生活区离罐区安全距离30米，规范要求40米；储瓶间离储罐区距离不足10米，规范要求20米。存在安全距离不足等安全隐患。 | 1. 该站自有土地，不需要征地，现设计单位已出具施工图纸，将储罐后移达到安全间距。 2. 未整改到位前将采取暂停2个储罐，减少液化气储存量的方式降低安全隐患风险。   3、加强员工安全培训，禁止非工作人员进入生产区。 | 唐县镇谦意液化气站 | 县住建局 唐县镇政府 | 已完成 |
| 4 | 三里岗镇  安委会 | 三里岗新集村口 | 均洪线以及麻竹高速大洪山东连接线交汇处 | 均洪线以及麻竹高速大洪山东连接线交汇处十字交叉路口，因小山包遮挡视线易出交通事故，存在交通安全隐患。 | 设置警示标牌，采取措施推平山包，消除视线障碍。 | 三里岗镇政府 | 县交通局 | 已完成 |
| 5 | 环潭镇 安委会 | 环潭铁门坎桥 | 龙家河村与二浪山村交界 | 塌陷、滑坡，存在交通安全隐患。 | 设置安全警示标牌，整修、加固、装护栏。 | 环潭镇政府 | 县交通局 | 12月底 |
| 6 | 县校园安全生产专委会办公室 | 随县博爱特殊教育学校 | 安居镇徐家嘴村 | 女生寝室二层楼房为D级危房，存在倒塌安全隐患。 | 组织人员撤离，封闭楼道，设置警示牌。组织鉴定，科学设计，利用假期拆除重建。 | 随县博爱特殊教育学校 | 县教育局 安居镇政府 | 已完成 |
| 7 | 县校园安全生产专委会办公室 | 环潭镇陨水小学门前小桥 | 环潭镇 | 门前小桥是陨水小学二百余名学生出入的必经之路，但汛期经常漫水，给学生上学造成人身安全隐患。 | 设置警示标牌，对学生进行安全教育，雨季安排专人引导学生上学放学。利用假期拆除重建。 | 环潭镇政府 | 县交通局 | 12月底 |
| 8 | 县校园安全生产专委会办公室 | 澴潭镇中心学校 | 澴潭镇政府路2号 | 教学楼门窗破损严重，无法维修，存在安全隐患。 | 设置警示标牌，对学生进行安全教育。利用假期时间更换。 | 澴潭镇中心学校 | 县教育局 环潭镇政府 | 已完成 |
| 9 | 县校园安全生产专委会办公室 | 随县尚市镇第二初级中学 | 尚市镇佛音大道167号 | 综合楼玻璃幕墙老化、封闭阳台倾斜、楼顶瓷砖松动，存在安全隐患。 | 设置警示标牌，对学生进行安全教育。利用假期加固或更换 | 随县尚市镇二中 | 县教育局 尚市镇政府 | 已完成 |
| 10 | 淮河镇 安委会 | 淮河镇西湾村龙灵线拱桥 | 西湾村龙灵线土河 | 拱桥过窄、转弯过急，存在交通安全隐患。 | 设置警示标牌、防护栏。按照相关政策要求拓宽桥面 | 淮河镇政府 | 县交通局 | 12月底 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：督办单位中第一个为牵头单位，重大隐患销号申请须报专委会第一主任审阅后上报县安委办。

# 市安委会2022 年挂牌督办安全生产重大安全隐患一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 上报单位 | 隐患单位名称 | 地址 | 隐患主要内容 | 整改要求 | 责任单位 | 督办单位 | 完成  时间 |
| 1 | 小林镇安委会 | 随县小林镇土城液化气站 | 随县小林镇小林店居委会 | 储罐区与厂房、装卸口、消防水 池间距不足。 | 按照规范要求扩充安全距离，确 保储罐区与西边厂房达到间距30米的要求；装卸口与储罐达到 间距20米的要求；储罐与消防水池间距达到40米的要求。 | 小林镇土城液化气站 | 县住建局 | 已完成 |
| 2 | 随县经济开发区 | 湖北中兴食品有限公司 | 随县经济开发区交通大道1978号 | 厂区东侧围墙处，采用泡沫彩钢 板搭建办公室、员工宿舍。 | 停止使用，责令拆除 | 湖北中兴食品有限公司 | 县经信局 | 已完成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |