
一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：湖北康辉石业有限公司年加工花岗岩7.2万立方米生产线项目（八厂）

	监测日期：2014.11.10~11.11
	

	分析日期：2014.11.12~11.15
	委托单位：湖北康辉石业有限公司

	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	11月10日
	98.4
	20.4
	/
	1.6
	42.6

	11月11日
	99.5
	23.7
	/
	2.1
	46.3


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	11月10日
	11月11日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	0.153
	0.326
	0.392
	0.529
	0.500
	0.384

	
	○2#
	0.254
	0.215
	0.395
	0.384
	0.480
	0.525

	
	○3#
	0.178
	0.294
	0.541
	0.153
	0.769
	0.540


	样品名称：生产废水
	样品来源：湖北康辉石业有限公司

	监测日期：2014.11.10~11.11
	委托单位：湖北康辉石业有限公司

	分析日期：2014.11.12~11.15
	


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5 mg/L
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4 mg/L
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	11月

10日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.15
	660
	17200

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.70
	608
	13000

	
	
	3#
	磨光切边车间排放废水
	7.72
	94
	211

	
	
	4#
	磨光切边车间循环回用水
	7.20
	106
	120

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.18
	669
	16900

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.10
	623
	12700

	
	
	3#
	磨光切边车间排放废水
	6.80
	91
	214

	
	
	4#
	磨光切边车间循环回用水
	7.08
	103
	155

	11月

11日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.10
	654
	16400

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.76
	599
	11400

	
	
	3#
	磨光切边车间排放废水
	7.68
	91
	235

	
	
	4#
	磨光切边车间循环回用水
	7.17
	100
	128

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.15
	644
	15900

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.08
	593
	11900

	
	
	3#
	磨光切边车间排放废水
	6.70
	76
	216

	
	
	4#
	磨光切边车间循环回用水
	7.04
	85
	119


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：湖北康辉石业有限公司

	监测日期：2014.11.10~11.11
	委托单位：湖北康辉石业有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）
	点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#

	11月10日
	昼间
	57.6
	58.9
	60.6
	58.2
	56.4

	11月11日
	昼间
	56.4
	57.8
	62.7
	58.9
	56.2


注：以下空白。
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