
一、监测概况

	监测对象
	随州市连旺石业有限公司

	单位地址
	随县吴山镇

	采样方法
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）
《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008）

	监测日期
	2014年5月5日

	工况情况
	共安装大切机27台，监测期间昼间15台大切机常运行；夜间19台大切机正常运行。

	备    注
	


二、分析方法、使用仪器及检出限
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	TSP
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


三、监测结果
   1、无组织废气监测结果                                        单位：mg/m3
	日期
	项目
	点位

	
	
	1#

	5月5日
	TSP
	1.17


  2、厂界噪声监测结果                                       单位：dB（A）
	监测日期
	测点编号

	
	1#
	2#
	3#
	4#

	5月5日
	16:00～18:00
	68.8
	74.4
	63.2.
	72.0

	
	22:00～23:00
	61.0
	72.2
	62.0
	68.7
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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