
一、监测概况
	监测对象
	随州市新鸿辉石业有限公司

	单位地址
	随县吴山镇

	采样方法
	《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）
《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008）

	监测日期
	2014年5月5日

	工况情况
	共安装大切机12台，监测期间昼间10台大切机常运行；夜间11台大切机正常运行。

	备    注
	


二、分析方法、使用仪器及检出限
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	TSP
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


三、监测结果

   1、无组织废气监测结果                                         单位：mg/m3
	日期
	项目
	点位

	
	
	1#

	5月5日
	TSP
	1.75


  2、厂界噪声监测结果                                      单位：dB（A）

	监测日期
	测点编号

	
	1#
	2#
	3#
	4#

	5月5日
	16:20～16:50
	66.0
	67.7
	78.5
	58.8

	
	22:00～23:00
	54.4
	62.0
	84.0
	55.2
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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