一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：湖北康辉石业有限公司年加工花岗岩荒料7万m3生产线建设项目（一厂一期）周边

	监测日期：2015.10.12~10.13
	

	分析日期：2015.10.13~10.15
	委托单位：湖北康辉石业有限公司


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	10月12日
	99.8
	24.9
	/
	2.4
	39

	10月13日
	100.2
	25.2
	/
	3.0
	43


“/”表示无持续风向
三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及
      频次
点位
	10月12日
	10月13日

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	颗粒物
	○1#
	0.211
	0.461
	0.134
	0.288
	0.134
	0.365
	0.265
	0.212

	
	○2#
	1.730
	1.692
	0.942
	0.848
	1.403
	0.480
	0.807
	0.795

	
	○3#
	0.442
	0.153
	0.230
	0.250
	0.355
	0.211
	0.312
	0.411


	样品名称：生产废水
	样品来源：项目厂区

	监测日期：2015.10.12~10.13
	

	分析日期：2015.10.13~10.15
	委托单位：湖北康辉石业有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	10月

12日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	6.90
	625
	23200

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.10
	843
	15600

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.08
	123
	880

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.20
	83
	177

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	6.85
	640
	22100

	
	
	2#
	大切循环回用水
	6.35
	869
	13400

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.10
	131
	950

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.35
	89
	162

	10月

13日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	6.95
	617
	23500

	
	
	2#
	大切循环回用水
	6.75
	851
	16300

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.15
	139
	820

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.25
	92
	156

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	6.87
	604
	23600

	
	
	2#
	大切循环回用水
	6.45
	876
	16100

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.22
	127
	910

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.40
	87
	171


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：项目厂界附近

	监测日期：2015.10.12~10.13
	委托单位：湖北康辉石业有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）

	      点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#

	10月
12日
	昼间
	57.6
	58.2
	55.6
	87.1
	66.1

	
	夜间
	56.5
	57.3
	54.3
	88.1
	65.8

	10月
13日
	昼间
	56.8
	57.9
	55.1
	86.7
	64.3

	
	夜间
	55.3
	56.5
	55.0
	87.0
	63.5


注：以下空白。




























大切循环池





○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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湖北康辉石业有限公司年加工花岗岩荒料7万m3生产线


生产线项目（一厂一期）大气、噪声监测点位图
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办公楼
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喷砂车间车间





火烧车间
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荔枝面车间
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大切循环池








