
一、 分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市闽丰石业有限公司年加工8万立方米花岗岩荒料（二期）扩建项目（五厂）周边

	监测日期：2015.10.19~10.20
	

	分析日期：2015.10.21~10.23
	委托单位：随州市闽丰石业有限公司

	分析
项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	10月19日
	100.5
	26.2
	/
	3.1
	33

	10月20日
	100.2
	26.4
	/
	3.5
	38


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	10月19日
	10月20日

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	颗粒物
	○1#
	0.471
	0.320
	0.660
	0.531
	0.509
	0.480
	0.528
	0.542

	
	○2#
	0.563
	0.354
	0.483
	0.765
	0.735
	0.496
	0.545
	0.641

	
	○3#
	1.509
	1.264
	1.792
	0.956
	0.849
	1.538
	1.245
	0.962


	样品名称：生产废水
	样品来源：该项目五厂沉淀池

	监测日期：2015.10.19~10.20
	委托单位：随州市闽丰石业有限公司

	分析日期：2015.10.21~10.26
	


一、分析方法及仪器名称
	分析
项目
	样品
形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	10月19日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.32
	678
	23200

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.26
	758
	12100

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	6.95
	115
	880

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	6.92
	127
	184

	
	
	5#
	异型车间排放废水
	7.01
	124
	3140

	
	
	6#
	异型车间回用水
	7.14
	86
	530

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.26
	669
	19800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.34
	623
	10100

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.12
	91
	960

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.06
	103
	142

	
	
	5#
	异型车间排放废水
	7.04
	128
	3620

	
	
	6#
	异型车间回用水
	7.21
	96
	640

	10月20日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.26
	690
	23700

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.14
	710
	10700

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.08
	98
	840

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.34
	110
	198

	
	
	5#
	异型车间排放废水
	7.17
	119
	3850

	
	
	6#
	异型车间回用水
	7.25
	103
	590

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.16
	710
	21400

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.20
	690
	10300

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.08
	96
	720

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	6.98
	112
	196

	
	
	5#
	异型车间排放废水
	7.31
	124
	3670

	
	
	6#
	异型车间回用水
	7.22
	104
	182


二、监测结果                                单位：mg/L（pH为无量纲）
	样品名称：厂界噪声
	样品来源：该项目五厂厂界周边

	监测日期：2015.10.19~10.20
	委托单位：随州市闽丰石业有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）
	点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#

	10月19日
	昼间
	63.0
	64.8
	63.3
	70.5
	63.4

	
	夜间
	58.3
	74.7
	61.5
	73.9
	53.6

	10月20日
	昼间
	64.1
	63.7
	63.2
	66.5
	62.1

	
	夜间
	57.5
	72.8
	59.3
	70.6
	52.4


注：以下空白。

切边车间












































成品堆场











磨光车间





荔枝车间





切边车间





加工车间





异型车间





荒料堆场





办公楼





配电房





○1#





○3#





○2#





▲1#





▲2#





▲3#





▲4#





▲5#





○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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项目所在地（五厂）大气、噪声监测布点图
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