一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随县鹏远石材加工厂年加工花岗岩荒料15000立方米项目厂区周边

	监测日期：2016.4.27~4.28
	

	分析日期：2016.4.28~4.29
	委托单位：随县鹏远石材加工厂


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	4月27日
	99.8
	24
	/
	≤2.0
	45

	4月28日
	99.7
	25
	/
	≤2.1
	52


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	时间及频次
点位
	4月27日
	4月28日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	0.876
	0.852
	0.897
	0.801
	0.892
	0.738

	
	○2#
	0.693
	0.761
	0.792
	0.907
	0.657
	0.881

	
	○3#
	0.707
	0.737
	0.779
	0.84
	0.844
	0.736


	样品名称：生产废水
	样品来源：该项目厂区沉淀池

	监测日期： 2016.4.27~4.28
	

	分析日期： 2016.4.28~4.29
	委托单位：随县鹏远石材加工厂


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	4

月

27日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	6.90
	299
	16800

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	6.87
	326
	11500

	
	
	3#
	切边磨光车间排放废水
	6.52
	120
	1410

	
	
	4#
	切边磨光车间循环回用水
	6.62
	72
	390

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	6.84
	287
	15300

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	6.81
	322
	10200

	
	
	3#
	切边磨光车间排放废水
	6.59
	115
	980

	
	
	4#
	切边磨光车间循环回用水
	6.67
	78
	165

	4

月

28日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	6.95
	286
	18800

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	6.82
	317
	10700

	
	
	3#
	切边磨光车间排放废水
	6.61
	108
	1340

	
	
	4#
	切边磨光车间循环回用水
	6.73
	71
	228

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	6.79
	275
	19200

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	6.84
	336
	10600

	
	
	3#
	切边磨光车间排放废水
	6.67
	116
	1190

	
	
	4#
	切边磨光车间循环回用水
	6.77
	84
	192


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：该项目厂区厂界周边

	监测日期：2016.4.27~4.28
	委托单位：随县鹏远石材加工厂


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）

	[image: image2.png]


点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#
	▲6#

	4月27日
	昼间
	59.1
	62.9
	61.3
	57.5
	54.3
	56.9

	4月28日
	昼间
	58.6
	63.3
	60.8
	58.6
	55.2
	57.3


注：以下空白。
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项目所在地大气、噪声监测布点图





随县鹏远石材加工厂年加工花岗岩荒料15000立方米项目大气、噪声监测点位图





○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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半成品堆放区
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废渣堆场





切边沉淀池








大切沉淀池
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原料、荒料堆场
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