
一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市连旺石材有限公司项目所在地及周边

	监测日期：2016.6.17
	

	分析日期：2016.6.17~6.20
	被测单位：随州市连旺石材有限公司


	分析项目
	样品
形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	6月17日
	99.1
	25
	/
	＜2
	41


“/”表示无持续风向

三、监测结果（监测点位见附图）                          单位：mg/m3
	监测
项目
	      时间、频次
点位
	6月17日

	
	
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	1.052
	1.131
	0.957

	
	○2#
	0.514
	0.483
	0.534

	
	○3#
	0.559
	0.498
	0.602


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：项目所在地周边

	监测日期：2016.6.17
	被测单位：随州市连旺石材有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）
	     

         点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#

	6月17日
	昼间
	58.4
	64.3
	63.4
	53.2


注：以下空白。
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随州市连旺石材有限公司大气、噪声监测点位图
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