
一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市金源石业有限公司年加工花岗岩石板材2万立方米建设项目周边

	监测日期：2014.10.22~10.23
	

	分析日期：2014.10.23~10.24
	委托单位：随州市金源石业有限公司


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	10月22日
	99.2
	19.5
	/
	1.9
	33.1

	10月23日
	98.6
	20.3
	/
	2.2
	35.8


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	10月22日
	10月23日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	0.498
	0.456
	0.484
	0.473
	0.478
	0.439

	
	○2#
	0.356
	0.351
	0.343
	0.362
	0.357
	0.366

	
	○3#
	0.492
	0.433
	0.478
	0.496
	0.433
	0.485


	样品名称：生产废水
	样品来源：随州市金源石业有限公司

	监测日期：2014.10.22~10.23
	委托单位：随州市金源石业有限公司

	分析日期：2014.10.23~10.24
	


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	10月
22日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	6.96
	300
	30200

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.05
	343
	27000

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	6.90
	62
	3740

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	6.74
	56
	160

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	6.84
	281
	29800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.23
	334
	28000

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	6.94
	69
	3240

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	6.75
	50
	170

	10月

23日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	6.93
	296
	29800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.14
	340
	25800

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	6.92
	78
	3340

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	6.71
	69
	169

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	6.89
	312
	29800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.12
	356
	26200

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	6.88
	87
	3220

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	6.77
	78
	155


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：随州市金源石业有限公司

	监测日期：2014.10.22~10.23
	委托单位：随州市金源石业有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）
	点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#
	▲6#

	10月
22日
	昼间
	53.8
	58.5
	61.5
	58.9
	55.6
	57.9

	10月
23日
	昼间
	54.2
	58.8
	61.8
	59.3
	56.1
	58.1


注：以下空白。
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金昌石材厂











红太阳石材厂





大切沉淀池





宿 舍 楼
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荔枝面&磨光车间





火烧&卸板车间





○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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