
一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市康辉石业有限公司康辉十三厂年加工花岗岩2.5万立方米生产线二期项目附近

	监测日期：2014.12.2、2014.12.4
	

	分析日期：2014.12.5~12.9
	委托单位：随州市康辉石业有限公司

	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	12月2日
	98.7
	12.3
	/
	1.3
	48.3

	12月4日
	99.2
	11.0
	/
	1.6
	47.0


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	12月2日
	12月4日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	0.556
	0.798
	0.712
	0.630
	0.833
	0.789

	
	○2#
	0.704
	0.835
	1.085
	0.611
	1.204
	0.898

	
	○3#
	0.935
	1.104
	1.110
	0.944
	1.389
	1.121


一、分析方法及仪器名称
	样品名称：生产废水
	样品来源：项目附近

	监测日期：2014.12.2、2014.12.4
	

	分析日期：2014.12.5~12.11
	委托单位：随州市康辉石业有限公司

	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	0.1（pH值）
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5 mg/L
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4mg/L
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	12月2日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.10
	528
	104100

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.06
	582
	94400

	
	
	3#
	磨光切边排放废水
	7.02
	80
	2300


	
	
	4#
	磨光切边循环回用水
	7.00
	92
	910

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.15
	508
	99000

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.12
	570
	86500

	
	
	3#
	磨光切边排放废水
	8.10
	84
	2530

	
	
	4#
	磨光切边循环回用水
	8.07
	100
	910

	12月4日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.08
	522
	100200

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.05
	536
	93600

	
	
	3#
	磨光切边排放废水
	7.01
	88
	2280

	
	
	4#
	磨光切边循环回用水
	6.99
	96
	840

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.12
	520
	98800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.16
	534
	84100

	
	
	3#
	磨光切边排放废水
	8.08
	90
	2120

	
	
	4#
	磨光切边循环回用水
	8.05
	98
	760


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：项目附近

	监测日期：2014.12.2、2014.12.4
	委托单位：随州市康辉石业有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）
	点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#
	▲6#

	12月2日
	昼间
	63.3
	67.8
	75.0
	62.4
	61.2
	62.7

	12月4日
	昼间
	64.2
	67.2
	76.0
	61.3
	60.9
	60.2


注：以下空白。




























○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位





○1#





▲1#








办公楼





住宿楼








磨光车间








切边车间








大切车间








产品堆放区





产品堆放区





大切沉淀池    小切沉淀池











宝顺石材厂





万峰石材厂





康辉废渣集中式堆场





○2#





○3#





▲2#





▲3#





▲4#





▲5#





▲6#





北





康辉十三厂大气、噪声监测布点图










