
一、监测概况

	监测对象
	湖北随州市宝顺石业有限公司

	单位地址
	随县万和镇

	采样方法
	《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12348-2008）

	采样日期
	2014年5月5日

	分析日期
	2014年5月5日

	工况情况
	共13台大切机；5日白天、夜间均开启8台

	备    注
	


二、分析方法、使用仪器及检出限

	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


三、监测结果

  厂界噪声监测结果                                        单位：dB（A）
	监测日期
	测点编号

	
	1
	2
	3

	5月5日
	昼间
	59.6
	55.2
	72.7

	
	夜间
	69.0
	60.2
	69.8
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项目所在地大气、噪声监测布点图
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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