
一、 分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市闽丰石业有限公司年加工8万立方米花岗岩荒料（二期）扩建项目（五厂）周边（复测）

	监测日期：2015.11.09~11.10
	

	分析日期：2015.11.11~10.12
	委托单位：随州市闽丰石业有限公司

	分析
项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	11月09日
	100.4
	15.2
	/
	2.1
	63

	11月10日
	100.1
	16.4
	/
	2.5
	58


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	11月09日
	11月10日

	
	
	1
	2
	3
	4
	1
	2
	3
	4

	颗粒物
	○1#
	0.415
	0.396
	0.566
	0.537
	0.568
	0.472
	0.536
	0.541


注：以下空白。
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○：表示大气监测点位
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项目所在地（五厂）大气监测布点图（复测）
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