一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市闽鑫石材有限公司年加工花岗岩荒料6万m3生产线项目周边

	监测日期：2015.03.29~03.30
	

	分析日期：2015.03.30~03.31
	委托单位：随州市闽鑫石材有限公司


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	03月29日
	99.4
	14.9
	/
	2.9
	47

	03月30日
	99.3
	15.2
	/
	3.2
	45


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	03月29日
	03月30日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	0.309
	0.345
	0.200
	0.356
	0.454
	0.327

	
	○2#
	0.472
	0.454
	0.618
	0.545
	0.618
	0.500

	
	○3#
	0.904
	0.835
	0.818
	0.824
	0.895
	0.945


	样品名称：生产废水
	样品来源：随州市闽鑫石材有限公司项目生产区内

	监测日期：2015.03.29~03.30
	

	分析日期：2015.03.30~03.31
	委托单位：随州市闽鑫石材有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	03月

29日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.65
	784
	29400

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.45
	488
	20000

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.21
	170
	4090

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.30
	509
	181

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.11
	765
	32500

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.52
	445
	19800

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.14
	181
	4520

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.35
	540
	252

	03月

30日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.65
	678
	31800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.54
	412
	17950

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.24
	151
	4462

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.12
	530
	267

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.15
	701
	29400

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.54
	465
	18500

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.24
	194
	4250

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.32
	480
	259


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：随州市闽鑫石材有限公司厂界附近

	监测日期：2015.03.29~03.30
	委托单位：随州市闽鑫石材有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）

	[image: image2.png]


      点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#

	03月
29日
	昼间
	58.2
	51.8
	52.6
	60.1
	65.8

	03月
30日
	昼间
	59.3
	50.8
	51.0
	62.6
	64.7


注：以下空白。


[image: image1]



























项目所在地大气、噪声监测布点图





○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位





随州市闽鑫石材有限公司年加工花岗岩荒料6万m3


       生产线项目大气、噪声监测点位图
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