
一、 分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市正隆石业有限公司年生产加工花岗岩板材100万平方米生产线项目（复测）

	监测日期：2015.11.26~11.27
	

	分析日期：2015.11.28~11.29
	委托单位：随州市正隆石业有限公司

	分析
项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	11月26日
	100.6
	15.5
	/
	2.2
	40.1

	11月27日
	100.7
	16.2
	/
	2.5
	38.8


“/”表示无持续风向
三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	11月26日
	11月27日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	o1#
	0.824
	0.764
	0.848
	0.724
	0.634
	0.739


注：以下空白
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项目所在地大气、噪声监测布点图
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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