
一、 分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市正隆石业有限公司年生产加工花岗岩板材100万平方米生产线项目周边

	监测日期：2015.07.27~07.28
	

	分析日期：2015.07.28~08.03
	委托单位：随州市正隆石业有限公司

	分析
项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	07月27日
	100.6
	31.4
	/
	2.2
	40.1

	07月28日
	100.7
	32.6
	/
	2.5
	38.8


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	07月27日
	07月28日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	1.489
	0.868
	0.892
	1.551
	0.743
	0.908

	
	○2#
	0.579
	0.767
	0.648
	0.569
	0.721
	0.664

	
	○3#
	0.624
	0.497
	0.617
	0.639
	0.514
	0.634


	样品名称：生产废水
	样品来源：该项目周边

	监测日期：2015.07.27~07.28
	委托单位：随州市正隆石业有限公司

	分析日期：2015.07.28~08.03
	


一、分析方法及仪器名称
	分析
项目
	样品
形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	07月27日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.01
	1120
	21600

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.02
	780
	10200

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	6.93
	100
	280

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.12
	120
	84

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.21
	980
	19800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.20
	790
	10100

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	6.89
	116
	400

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.12
	148
	102

	07月28日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.21
	1090
	23800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.24
	810
	10800

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.11
	98
	300

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	7.15
	110
	98

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.16
	1110
	20400

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.20
	790
	10400

	
	
	3#
	切边车间排放废水
	7.08
	93
	322

	
	
	4#
	切边车间循环回用水
	6.98
	122
	96


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：该项目周边

	监测日期：2015.07.27~07.28
	委托单位：随州市正隆石业有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）
	点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#

	07月27日
	昼间
	55.4
	58.5
	54.3
	65.9
	57.4

	07月28日
	昼间
	54.1
	53.7
	53.2
	64.5
	54.1


注：以下空白。
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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项目所在地大气、噪声监测布点图
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康辉一公司二车间
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