一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：湖北康辉石业有限公司年加工花岗岩荒料7万m3生产线建设项目（一厂一期）周边（复测）

	监测日期：2015.11.12~11.13
	

	分析日期：2015.11.13~11.15
	委托单位：湖北康辉石业有限公司


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	11月12日
	99.8
	14.2
	/
	2.4
	47

	11月13日
	100.2
	12.8
	/
	3.5
	51


“/”表示无持续风向
三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     点位及频次
时间
	○2#

	
	
	1
	2
	3
	4

	颗粒物
	11月12日
	0.654
	0.711
	0.598
	0.701

	
	11月13日
	0.578
	0.665
	0.682
	0.498


注：以下空白。
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