一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市康辉石业有限公司康辉十三厂年加工花岗岩2.5万立方米生产线二期项目所在地周边（复测）

	监测日期：2015.11.12~11.13
	

	分析日期：2015.11.13~11.15
	委托单位：湖北康辉石业有限公司


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	11月12日
	99.8
	14.2
	/
	2.4
	47

	11月13日
	100.2
	12.8
	/
	3.5
	51


“/”表示无持续风向
三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	11月12日
	11月13日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○2#
	0.654
	0.617
	0.578
	0.731
	0.692
	0.722

	
	○3#
	0.551
	0.574
	0.606
	0.689
	0.677
	0.711


注：以下空白。
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康辉十三厂大气、噪声监测布点图
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○：表示大气监测点位
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康辉废渣集中式堆场
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