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一、 分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市金磊石材有限公司年加工花岗岩荒料1万m3扩建项目周边（复测）

	监测日期：2015.12.15~12.16
	

	分析日期：2015.12.16~12.17
	委托单位：随州市金磊石材有限公司

	分析
项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	12月15日
	100.6
	14.5
	/
	1.2
	42.1

	12月16日
	100.7
	16.2
	/
	1.5
	39.8


“/”表示无持续风向
三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及频次
点位
	12月15日
	12月16日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	o1#
	0.617
	0.535
	0.424
	0.594
	0.654
	0.607

	
	O3#
	0.392
	0.510
	0.620
	0.587
	0.615
	0.562


注：以下空白
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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随州市金磊石材有限公司年加工花岗岩荒料1万m3扩建项目大气、噪声监测点位图
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