一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市金磊石材有限公司年加工花岗岩荒料1万m3扩建项目周边

	监测日期：2015.11.30~12.1
	

	分析日期：2015.12.2~12.4
	委托单位：随州市金磊石材有限公司


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	11月30日
	100.5
	12.3
	/
	3.1
	34

	12月1日
	100.3
	15.1
	/
	3.5
	37


“/”表示无持续风向

三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测
项目
	    时间及
       频次
点位
	11月30日
	12月1日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	1.169
	0.820
	0.687
	0.773
	0.433
	0.579

	
	○2#
	0.533
	0.301
	0.459
	0.307
	0.469
	0.541

	
	○3#
	0.771
	0.852
	0.821
	1.094
	1.075
	0.945


	样品名称：生产废水
	样品来源：该项目沉淀池

	监测日期： 2015.11.30~12.1
	

	分析日期： 2015.12.2~12.4
	委托单位：随州市金磊石材有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	11月

30日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.79
	89
	6200

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	7.70
	65
	65

	
	
	3#
	切边、磨光车间
排放废水
	7.10
	124
	3200

	
	
	4#
	切边、磨光车间
循环回用水
	7.14
	97
	321

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.70
	77
	5800

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	7.60
	54
	50

	
	
	3#
	切边、磨光车间
排放废水
	6.88
	91
	3100

	
	
	4#
	切边、磨光车间
循环回用水
	7.07
	97
	286

	12月

1日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.30
	69
	5920

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	7.60
	70
	48

	
	
	3#
	切边、磨光车间
排放废水
	7.07
	106
	3300

	
	
	4#
	切边、磨光车间
循环回用水
	7.10
	119
	314

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.65
	58
	4780

	
	
	2#
	大切车间循环回用水
	7.55
	53
	52

	
	
	3#
	切边、磨光车间
排放废水
	7.89
	100
	3500

	
	
	4#
	切边、磨光车间
循环回用水
	7.04
	106
	265


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：该项目厂界周边

	监测日期： 2015.11.30~12.1
	委托单位：随州市金磊石材有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）

	[image: image2.png]


点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#
	▲6#

	11月30日
	昼间
	69.7
	58.2
	69.2
	59.6
	57.7
	69.4

	12月1日
	昼间
	65.2
	59.1
	67.2
	61.2
	54.2
	58.9


注：以下空白。
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项目所在地大气、噪声监测布点图





随州市金磊石材有限公司年加工花岗岩荒料1万m3扩建项目大气、噪声监测点位图
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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磨光切边沉淀池





成品堆场





废渣堆场








▲5#





金磊四厂








