一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市力拓石业发展有限公司年加工花岗岩荒料9万立方米（异型厂）项目周边

	监测日期：2015.12.9~12.10
	

	分析日期：2015.12.10~12.13
	委托单位：随州市力拓石业发展有限公司


	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	12月9日
	100.1
	7.5
	/
	3.0
	36

	12月10日
	100.4
	8.3
	/
	3.2
	34


“/”表示无持续风向
三、监测结果                                        单位：mg/m3
	监测项目
	     时间及
      频次
点位
	12月9日
	12月10日

	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	0.512
	0.494
	0.324
	0.515
	0.401
	0.315

	
	○2#
	0.610
	0.375
	0.298
	0.541
	0.359
	0.366

	
	○3#
	0.588
	0.413
	0.387
	0.589
	0.428
	0.378


	样品名称：生产废水
	样品来源：年加工花岗岩荒料9万立方米（异型厂）项目厂区

	监测日期：2015.12.9~12.10
	

	分析日期：2015.12.11~12.15
	委托单位：随州市力拓石业发展有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	样品形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/L
	分析仪器

	pH
	液态
	玻璃电极法
	GB 6920-80
	/
	PHS-3C型数显酸度计

	CODcr
	液态
	重铬酸盐法
	GB 11914-89
	5
	滴定管

	SS
	液态
	重量法
	GB 11901-89
	4
	FA2004型天平


二、监测结果                                 单位：mg/L（pH为无量纲）
	监测时间
	监测点位及名称
	监 测 项 目

	
	
	pH
	CODcr
	SS

	12月

9日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.26
	47
	24800

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.12
	59
	12900

	
	
	3#
	异型车间排放废水
	6.88
	114
	1120

	
	
	4#
	异型车间循环回用水
	6.97
	83
	380

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.45
	53
	25200

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.20
	68
	13500

	
	
	3#
	异型车间排放废水
	6.85
	123
	1080

	
	
	4#
	异型车间循环回用水
	7.12
	97
	360

	12月

10日
	上午
	1#
	大切车间排放废水
	7.60
	43
	25100

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.25
	62
	13600

	
	
	3#
	异型车间排放废水
	7.11
	129
	1060

	
	
	4#
	异型车间循环回用水
	6.80
	86
	370

	
	下午
	1#
	大切车间排放废水
	7.67
	51
	25300

	
	
	2#
	大切循环回用水
	7.25
	74
	12500

	
	
	3#
	异型车间排放废水
	6.75
	107
	1110

	
	
	4#
	异型车间循环回用水
	7.09
	93
	350


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：年加工花岗岩荒料9万立方米（异型厂）项目周边

	监测日期：2015.12.9~12.10
	委托单位：随州市力拓石业发展有限公司


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）

	      点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#

	12月
9日
	昼间
	67.5
	54.9
	57.6
	58.9
	59.1

	12月
10日
	昼间
	66.3
	55.1
	56.6
	57.3
	58.3


注：以下空白。































○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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▲3#





▲3#





▲1#





一车间（大切车间）





随州市闽丰石业有限公司年加工8万立方米花岗岩荒料


（二期）扩建项目（七厂）周边大气、噪声监测点位图





大门





北





力拓异型厂大气、噪声监测布点图





○1#





○1#





▲2#





○3#





大切沉淀池





力拓五厂





荒料堆场





康辉十三厂





万峰石材





异型沉淀池





▲5#





三车间








闽丰八厂





○2#








异型厂





二车间





综合办公楼





成品堆场





五车间





四车间








