
一、分析方法及仪器名称
	样品名称：无组织废气
	样品来源：随州市金磊石材有限公司（五厂）项目所在地及周边

	监测日期：2016.6.16
	

	分析日期：2016.6.17~6.20
	被测单位：随州市金磊石材有限公司（五厂）


	分析项目
	样品
形态
	分析方法
	方法来源
	检出限mg/m3
	分析仪器

	颗粒物
	固态
	重量法
	GB15432-1995
	0.001
	TH-150C型中流量大气采样仪、FA2004型天平


二、气象参数

	监测日期
	气压（kPa）
	气温（℃）
	风向
	风速（m/s）
	湿度（%）

	6月16日
	99.3
	26
	/
	＜2
	35


“/”表示无持续风向

三、监测结果（监测点位见附图）                          单位：mg/m3
	监测
项目
	      时间、频次
点位
	6月16日

	
	
	1
	2
	3

	颗粒物
	○1#
	1.135
	0.833
	0.689

	
	○2#
	1.210
	0.768
	0.710

	
	○3#
	0.985
	0.779
	0.779


	样品名称：厂界噪声
	样品来源：项目所在地周边

	监测日期：2016.6.16
	被测单位：随州市金磊石材有限公司（五厂）


一、分析方法及仪器名称
	分析项目
	分析方法
	方法来源
	检出限
	采样仪器

	厂界噪声
	声级计测定法
	GB12348-2008
	30dB(A)
	AWA6228型


二、监测结果 （布点见附图）                       单位：dB（A）
	[image: image2.png]


     点 位
日 期
	▲1#
	▲2#
	▲3#
	▲4#
	▲5#
	▲6#

	6月16日
	昼间
	67.8
	57.7
	68.7
	57.9
	58.3
	68.1


注：以下空白。
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○：表示大气监测点位


▲：表示噪声监测点位
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随州市金磊石材有限公司大气、噪声监测点位图
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