随县政府采购

竞争性磋商文件

采购计划备案号：**421321-2025-00868**

项目编号：**421303202506000278**

项目名称：**随县实验小学办公家具采购**

采购人：**随县实验小学**

采购代理机构：**随县政府采购中心**

目 录

**[第一章 竞争性磋商邀请 1](#bookmark3)**

[一、 项目基本情况 1](#bookmark5)

[二、 供应商资格要求 1](#bookmark7)

[三、 获取竞争性磋商文件 2](#bookmark9)

[四、 提交响应文件截止时间和地点 2](#bookmark11)

[五、 开启 2](#bookmark12)

[六、 公告期限【公告邀请适用】 3](#bookmark14)

[七、 其他补充事宜【根据项目情况自行补充】 3](#bookmark16)

[八、 联系方式 3](#bookmark18)

**[第二章 供应商须知 5](#bookmark20)**

[一、 供应商须知前附表 5](#bookmark22)

[二、 供应商须知 13](#bookmark24)

*[（一）](#bookmark26)**[总则](#bookmark26)**[13](#bookmark26)*

*[（二）](#bookmark28)**[磋商文件](#bookmark28)**[16](#bookmark28)*

*[（三）](#bookmark30)**[响应文件](#bookmark30)**[17](#bookmark30)*

*[（四）](#bookmark32)**[响应文件的递交](#bookmark32)**[20](#bookmark32)*

*[（五）](#bookmark34)**[项目评审](#bookmark34)**[21](#bookmark34)*

*[（六）](#bookmark36)**[成交](#bookmark36)**[22](#bookmark36)*

*[（七）](#bookmark38)**[签订合同](#bookmark38)**[23](#bookmark38)*

*[（八）](#bookmark40)**[质疑和投诉](#bookmark40)**[24](#bookmark40)*

*[（九）](#bookmark42)**[采购代理服务费](#bookmark42)**[26](#bookmark42)*

*[（十）](#bookmark44)**[无效响应和终止采购活动](#bookmark44)**[26](#bookmark44)*

*[（十一）](#bookmark46)**[落实政府采购政策](#bookmark46)**[26](#bookmark46)*

*[（十二）](#bookmark48)**[政府采购合同融资政策](#bookmark48)**[28](#bookmark48)*

*[（十三）](#bookmark50)**[其他](#bookmark50)**[28](#bookmark50)*

**[第三章 项目采购需求 29](#bookmark52)**

[一、 采购清单 29](#bookmark54)

[二、 项目概述 29](#bookmark56)

[三、 执行的相关标准、规范 29](#bookmark58)

[四、 技术要求 31](#bookmark60)

[五、 商务要求 31](#bookmark62)

**[第四章 评审办法及标准 32](#bookmark66)**

[一、 评审方法 32](#bookmark68)

[二、 评审程序 32](#bookmark70)

*[（一）](#bookmark72)**[资格性审查和符合性审查](#bookmark72)**[32](#bookmark72)*

*[（二）](#bookmark74)**[响应文件澄清](#bookmark74)**[33](#bookmark74)*

*[（三）](#bookmark76)**[磋商程序](#bookmark76)**[33](#bookmark76)*

[三、 评审标准 38](#bookmark78)

*[（一）](#bookmark80)**[资格性审查表](#bookmark80)**[38](#bookmark80)*

*[（二）](#bookmark82)**[符合性审查表](#bookmark82)**[41](#bookmark82)*

*[（三）](#bookmark84)**[评分标准](#bookmark84)**[42](#bookmark84)*

**[第五章 合同草案 45](#bookmark86)**

**[第六章 响应文件的格式 51](#bookmark88)**

[一、 磋商书及附件 52](#bookmark90)

*[（一）](#bookmark92)**[响应函](#bookmark92)**[52](#bookmark92)*

*[（二）](#bookmark94)**[法定代表人（负责人）身份证明](#bookmark94)**[54](#bookmark94)*

*[（三）](#bookmark96)**[法定代表人（负责人）授权书](#bookmark96)**[55](#bookmark96)*

*[（四）](#bookmark98)**[联合体协议书【如适用】](#bookmark98)**[56](#bookmark98)*

*[（五）](#bookmark100)**[分包意向协议书【如适用】](#bookmark100)**[58](#bookmark100)*

[二、 报价部分 59](#bookmark102)

*[（一）](#bookmark104)**[报价一览表](#bookmark104)**[59](#bookmark104)*

*[（二）](#bookmark106)**[分项报价表](#bookmark106)**[62](#bookmark106)*

[三、 商务部分 65](#bookmark108)

*[（一）](#bookmark110)**[供应商基本情况表](#bookmark110)**[65](#bookmark110)*

*[（二）](#bookmark112)**[关于资格条件的有关承诺及声明](#bookmark112)**[66](#bookmark112)*

*[（三）](#bookmark114)**[资格证明文件](#bookmark114)**[67](#bookmark114)*

*[（四）](#bookmark116)**[业绩证明文件](#bookmark116)**[68](#bookmark116)*

*[（五）](#bookmark118)**[信誉、荣誉状况证明文件](#bookmark118)**[69](#bookmark118)*

*[（六）](#bookmark120)**[商务响应偏离表](#bookmark120)**[70](#bookmark120)*

*[（七）](#bookmark122)**[其它商务文件](#bookmark122)**[71](#bookmark122)*

[四、 技术部分 72](#bookmark124)

*[（一）](#bookmark126)**[技术响应偏离表](#bookmark126)**[72](#bookmark126)*

*[（二）](#bookmark128)**[技术方案](#bookmark128)**[73](#bookmark128)*

*[（三）](#bookmark130)**[其它技术文件](#bookmark130)**[74](#bookmark130)*

[五、 落实政府采购政策相关证明文件 75](#bookmark132)

*[（一）](#bookmark134)**[节能环保产品清单及证明材料（如适用）](#bookmark134)**[75](#bookmark134)*

*[（二）](#bookmark136)**[中小企业声明函（如适用）](#bookmark136)**[76](#bookmark136)*

*[（三）](#bookmark138)**[监狱企业证明文件（如适用）](#bookmark138)**[78](#bookmark138)*

*[（四）](#bookmark140)**[残疾人福利性单位声明函（如适用）](#bookmark140)**[79](#bookmark140)*

[六、 供应商认为需要提供的其他资料 80](#bookmark142)

**第一章** **竞争性磋商邀请**

**一、项目基本情况**

1.采购计划备案号：421321-2025-00868

2.项目编号：421303202506000278

3.项目名称：随县实验小学办公家具采购

4.采购方式：竞争性磋商

5.预算金额： 136 万元

6.最高限价： 136 万元

7.采购需求： 详见竞争性磋商文件第三章

8.合同履行期限：合同签订之日起 30 天

9.接受联合体磋商：否

10、是否专门面向中小微企业：是

**二、供应商资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失 信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：中小企业应当提供《中小企业声明函》

4.特定资格要求：无

**三、获取竞争性磋商文件**

1.时间：2025 年 4 月 15 日 00 时 00 分至 2025 年 4 月 21 日 23 时 59 分（北京时间）。

2.地点：湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台（网址：https://czt.hubei.go v.cn/zchj/user）或供应商客户端。

3.方式：登录湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台或在供应商客户端按照操作 提示下载竞争性磋商文件。

**四、提交响应文件截止时间和地点**

1.截止时间：2025 年 4 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）。

2.递交方式：通过供应商客户端选择项目进入湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台递交页面进行递交（上传）。

**五、开启**

1.开启时间：2025 年 4 月 28 日 09 时 30 分（北京时间）。

2.开启方式：供应商通过供应商客户端进入湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台开标大厅中进行远程开启。

**六、公告期限**

自本公告发布之日起 3 个工作日。

**七、其他补充事宜【根据项目情况自行补充】**

1.资金来源：财政资金；

2.供应商无需提交纸质响应文件，需于截止时间前通过供应商客户端进入随州市随县 政府电子采购平台上传电子响应文件一份，且须在提交响应文件截止时间止之前在随 州市随县政府电子采购平台进行签到。

3.政府采购相关政策执行：采购活动中应落实节约资源、保护环境、支持创新、支持 绿色发展、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展（监狱企业、残疾人 福利性单位视同小微企业）等政策。

4.质疑：投标人认为采购文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以 在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，向随县政府采购中心 提出质疑。质疑提出方式：（1）登录随州市随县政府电子采购平台，点击“我的质

疑”→“提出质疑”，然后按操作提示进行操作；（2）线下质疑，质疑提出时间以提 供书面质疑书记载为准。联系人：万栋；联系电话：0722-3563205； 联系地址：随县新民主路（随县政府大楼南侧）。

5.随县政府采购合同融资平台已开通，网址如下：http://111.47.173.88:9999/suixian/index\_suixian?redirect=%2Fdashboard。

6. 为支持扶持中小微企业及推进“政采贷 ”政策落实，目前随县已开通的“政采

贷 ”银行有 6 家，联系方式如下：①农商行随县支行张科 18972997599；②中行随 县支行周文 19145053777；③建行随县支行杨爽 15997865850；④随州农行公司部 经理万欣 18827588896；⑤邮储银行随县支行郭翔 13997888257，周宁 1857135969 8；⑥工行随县支行肖堃 15897615778。

**八、对本次竞争性磋商提出询问，请按以下方式联系**

1. 采购人信息

名称：随县实验小学

地址：随县厉山镇北岗村四组

联系电话：15335781115

1. 集中采购机构信息

名称：随县公共资源交易中心（随县政府采购中心）

地址：随县新民主路（随县政府大楼南侧）

联系电话：0722-3563205

1. 项目联系方式

项目联系人：万栋

联系电话：0722-3563205

**第二章** **供应商须知**

**一、供应商须知前附表**

磋商供应商应仔细阅读本磋商文件的第二章“供应商须知”，下面所列资料 是对“供应商须知”的具体补充和说明。如有矛盾，应以本表为准。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **内** **容** |
| 2.2 | 采购人 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 2.3 | 采购代理机构 | 随县政府采购中心 |
| 2.4 | 监督管理部门 | 随县财政局 |
| 2.5 | 项目名称 | 详见“第一章 投标邀请” |
| 2.6 | 项目地点 | 详见“第三章 采购需求” |
| 2.7 | 项目内容 | 详见“第三章 采购需求” |
| 2.8 | 项目属性 | 货物 |
| 3.1 | 资金来源 | 财政性资金： 136 万元 |
| 4.1 | 供应商资格要求 | 详见第一章“竞争性磋商邀请”第二项“供应商资格要求 ”。 |
| 4.2 | 是否接受联合体 磋商 | 不接受 |
| 9.1 | 现场考察和答疑 会 | 不组织，供应商自行前往  |
| 10 | 合同分包 | 不允许 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **内** **容** |
| 11.5 | 电子交易系统咨 询 | 如有问题，应当在提交响应文件截止时间 **24** **小时前**咨询供应 商客户端或政府采购交易系统。 |
| 11.6 | 政府采购交易系 统联系方式 | 联系人：国采（湖北）技术有限公司。联系电话：027-86620931；4009913966。其他联系方式：供应商 QQ 群：463671735。 |
| 13.1 | 提出询问方式 | 提出询问方式：在供应商客户端中按照格式填写询问函，并在生成询问 函后加盖电子印章提交。其他询问方式：随县政府采购中心 邮箱 262755613@qq.com 。 |
| 15.6 | 最高限价 | 详见第一章“竞争性磋商邀请 ”。 |
| 16.1 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止日期后 90 日历日。 |
| 19.1 | 响应文件递交截 止时间 | 详见第一章“竞争性磋商邀请 ”。 |
| 19.2 | 递交响应文件地 点 | 详见第一章“竞争性磋商邀请 ”。 |
| 22.1 | 实物样品 | 详见采购文件要求 |
| 23.1 | 项目演示 |  不进行**o**进行，现场演示/远程线上演示 1.演示时间不得超过 分钟。2.进行远程线上演示的，供应商应提前自行准备好演示的软 硬配置环境和网络环境，做好演示的各项准备工作。因供应 商自身原因无法演示或者演示效果不理想的，导致的后果由 供应商自行承担。3.进行现场演示的，演示人员不得超过 3 人，演示现场提 供 。 |
| 24.1 | 响应文件开启环 境准备 | 响应文件开启环境要求：本项目采用网上操作，参与本项目 供应商应获得湖北省政府电子采购平台安全证书(CA 锁)及电 子签章，且安全证书(CA 锁)在有效期内。 （1）操作系统：Windows 7 及以上版本； （2）浏览器：360 极速、谷歌 Chrome、火狐 Firefox 及微软 Edge； （3）办公软件：Microsoft Office 2007-2016 完整版、WPS  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **内** **容** |
|  |  | Office 2019 个人版、WPS Office 企业版；（4）PDF 软件推荐： 平台自带 PDF 软件（软件路径：C:\Windows\winaip）；（5）电子采购平台所有插件应为最新版操作说明：提交响应文件截止时间前，供应商应使用加密其 响应文件的 CA 数字证书登录电子采购平台，进入“开标大厅”选择所投项目（或采购包）完成项目签到工作。有关操 作见电子采购平台《供应商操作手册》，请自行下载网址：<https://dzcg.hubeigp.gov.cn/assets/special/100/hbente> rpoint.html。 |
| 25.1 | 开启时间和地点 | 详见第一章“竞争性磋商邀请 ”。 |
| 25.2 | 解密响应文件的 时限 | 30 分钟，若遇到系统异常情况，采购代理机构须经监督人员 同意后可延长解密时间。 |
| 26.2 | 磋商准备 | 磋商环境要求：供应商应当自行准备好摄像头、拾音器、音 箱、台式电脑或笔记本电脑等设备，并提前做好设备调试， 在设备稳定可靠、互联网畅通的任意地点。操作说明：使用加密其响应文件的 CA 数字证书登录电子采购 平台，进入“开标大厅”，通过互联网准时参加在线视频磋商，并实时在线通过直播关注工作人员的操作情况。未按要 求进行准备的，导致的后果由供应商自行承担。 |
| 27.1 | 确定成交供应商 | **o** 磋商小组直接确定成交供应商。 采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告 提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实 质性响应要求且综合评分最高的原则确定成交供应商。 |
| 30.1 | 履约保证金 |  无**o** 有，履约保证金金额： 。 履约担保形式： 。 |
| 35.1 | 采购代理服务费 收取方式和标准 | 不收取 |
| 38.1 | 是否接受进口产 品 |  不接受 **o** 接受 |
| 39.1 | 支持中小企业政 策 | **🞎**非专门面向中小企业的项目1.对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及 预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **内** **容** |
|  |  | 比例扣除，价格扣除比例为：10%（货物服务 10%-20%）；2.接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企 业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议 或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 40%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予比例扣除， 价格扣除比例为：\*\*\*\*（货物服务 4%-6%）；3.中小企业应当提供《中小企业声明函》（详见本竞争性磋商 文件第七章 响应文件格式），对符合鄂财采发〔2022〕5 号文 第二条规定享受上限评审优惠的小微企业，还应提供符合该 条款要求的其他证明材料，否则在评审时不享受上述评审优 惠。**🗹** 专门面向中小企业的项目专门面向中小企业采购标的内容：工业专门面向中小企业采购预算金额：136万元  |
| 40.1 | 优先采购创新节 能环保产品 | 所投产品纳入创新产品应用示范推荐目录内企业、所投产品 获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业报价给予 20% 的价格扣除。 |
| 41.1 | 政府采购合同融资政策 | 政府采购合同融资（以下简称“政采贷”）指参与政府采购活 动的中小微企业，在获得政府采购中标（成交）通知书后，即可向开展“政采贷”业务的金融机构提出申请，金融机构 依据政府采购中标（成交）通知书和政府采购合同，为中小 微企业提供融资服务。渠道和方式：1、农商行随县支行张科 18972997599；2、中行随县支行周文 19145053777；3、建行随县支行杨爽 15997865850；4、随州 农行公司部经理万欣 18827588896；5、邮储银行随县支行郭 翔 13997888257，周宁 18571359698；6、工行随县支行肖堃 15897615778。 |
| 42.1 | 需要补充的其他 内容 | (1)本项目采用网上操作，参与本项目供应商应获得湖北省政 府电子采购平台安全证书(CA 锁)及电子签章，且安全证书(CA 锁)在有效期内。(2)电子响应文件制作及递交等有关操作见电子采购平台《供 应商操作手册》，请自行下载网址：<https://dzcg.hubeigp.gov.cn/assets/special/100/hbente> rpoint.html(3）集中采购机构提供电子采购平台供应商咨询服务，电话: 027-86620931、4009913966 ；供应商支持 QQ 群:463671735； 代理机构 QQ 群：788069465 ；采购单位 QQ 群：143244331 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款名称** | **内** **容** |
|  |  | (4)交易平台环境要求:①操作系统: Windows7 及以上版本;②浏览器: 360 极速、谷歌 Chrome、火狐 Firefox 及微软 Edge;③办公软件: Microsoft Office 2007-2016 完整版、WPSOffice2019 个人版、WPS Office 企业版 ;非以上环境可能出 现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须 更新，否则将影响其电子化操作。(5)投标人在点击项目参与后，应测试以模拟数据填写投标数 据文件，进行电子盖章，进入“我的投标”界面进行文件上 传，以检测其电子投标机器环境是否正常。如有问题，应在 提交投标文件截止时间 48 小时前咨询电子采购平台，或在咨 询服务 QQ 群中反馈并获得技术支持。如在临近开标的 48 小 时内发现电子投标机器环境有问题，导致技术支持无法在提 交投标文件截止前解决其问题的，投标人自行承担相应责任(6)投标文件中的相关扫描件应保证清晰度，无法辨认的评审 时受到影响的，由投标人自行承担相应责任(7)投标人若现场参加开标，需携带 CA 锁和笔记本电脑(操作 系统: Windows7 及以上版本)，以便进行线上操作。(8)投标人应牢记加密密码，该密码将用于报价时解密其电子 投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过 5 次，其递交的 电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读 文件，致使其投标失败。(9)投标人应充分考虑到网上递交文件会发生的故障风险。对 发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受 损或报价失败的，集中采购机构和采购人不承担任何责任。 |
| 1. 除本竞争性磋商文件另有规定外，竞争性磋商文件中出现的类似于“近三年”或“前三 年”、“近五年”或“前五年”均指递交响应文件时间以前三年或前五年，以此类推。如：递交响应文件时间为 年 月 日，则“近三年”是指 年 月 日至 年 月 日。2. 本竞争性磋商文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，包括本数；所称的“不 足”，不包括本数。3. 供应商须知前附表中，“”代表选中，“**o**”代表未选中。 |

**附件：**

**中小企业划型标准规定**

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

**二、供应商须知**

**（一）总则**

**1.适用范围**

1.1 本竞争性磋商文件（也称磋商文件或采购文件）仅适用于本次竞争性 磋商中所述项目的采购活动。

**2.定义**

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关法律、法规 和规章的规定，制定本竞争性磋商文件。

2.2 采购人：见“供应商须知前附表 ”。

2.3 采购代理机构：见“供应商须知前附表 ”。

2.4 政府采购监督管理部门：见“供应商须知前附表 ”。

2.5 项目名称：见“供应商须知前附表 ”。

2.6 项目地点：见“供应商须知前附表 ”。

2.7 项目内容：见“供应商须知前附表 ”。

2.8 项目属性：见“供应商须知前附表 ”。

**3.资金来源**

3.1 资金来源：见“供应商须知前附表 ”。

**4.供应商资格要求**

4.1 供应商资格要求：见“供应商须知前附表 ”；

4.2“供应商须知前附表 ”规定接受联合体磋商的，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按竞争性磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确

联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质 等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本项目。

**5.费用承担**

5.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，不论磋商的结果如 何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

**6.保密**

6.1 参与磋商活动的各方应对竞争磋商文件和响应文件中的商业和技术等 秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

**7.语言文字**

7.1 响应文件使用的语言文字应为中文。专用术语使用外文的，应附有中 文注释。

**8.计量单位**

8.1 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

**9.现场考察和答疑会**

9.1 “供应商须知前附表”规定组织现场考察的，采购代理机构按“供应 商须知前附表”规定的时间、地点组织供应商项目现场考察。

9.2 供应商现场考察发生的费用自理。

9.3 在现场考察中，因供应商自身原因发生的人员伤亡和财产损失，由供 应商自行负责。

9.4 采购人在现场考察中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，仅供供 应商在编制响应文件时参考，采购人和采购代理机构不对供应商据此作出的判 断和决策负责。

9.5 “供应商须知前附表”规定召开答疑会的，采购代理机构按“供应商 须知前附表”规定的时间和地点召开答疑会，澄清供应商提出的问题。

**10.合同分包**

10.1“供应商须知前附表”规定允许分包的，供应商应当遵守其分包规 定。

10.2 供应商未遵守竞争性磋商文件分包规定的，其**响应无效**。分包规定见 “供应商须知前附表”。

**11.电子标说明**

11.1 由于本项目采用电子标方式，潜在供应商的名单将在响应文件递交截 止时间后才会解密。因此，采购人或采购代理机构无法通过传统的传真或邮件 方式，将竞争性磋商文件的澄清或修改内容逐一通知到每位已获取竞争性磋商 文件的潜在供应商。为确保信息的及时性和准确性，澄清或修改的内容将仅在 湖北省政府采购网上以更正公告的形式发布。潜在供应商需密切关注该网站，

及时查看并下载相关更正公告。若因潜在供应商未能及时查看或下载相关更正 公告，而导致的一切后果，将由潜在供应商自行承担；

11.2 制作电子响应文件需要数字证书（简称“CA”）和电子签章，请供应 商及时办理数字证书及电子签章，并在“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平 台”中完成数字证书绑定；

11.3 数字证书及电子签章必须是在“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平 台”中实现了互联互通对接的产品。办理地点详见“湖北省政府采购电子交易 数据汇聚平台”中“已对接 CA 厂商名录”专栏。

11.4 本竞争性磋商文件中电子化采购的有关概念：

（1）**电子签名**：指运用电子密码技术，在数据电文中以电子形式所含，

用于识别签名人（法人或自然人）身份并表明签名人认可其中内容的 数据。

（2）**电子印章**：指模拟在纸质文件上加盖传统实物印章的外观和方式进 行电子签名的形式。

（3）**数字证书（简称“CA”）：**经过有关部门认可的电子认证服务机构基 于 PKI 技术签发、认证和管理的数字证书。CA 证书具有数据电文交 换中身份识别、电子签名、加密解密等功能。

（4）**供应商客户端：**是按照《湖北省政府采购数据汇聚平台数字化标准 规范体系》与“湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台”完成对接的 供应商投标软件。供应商可在湖北省政府采购电子交易数据汇聚平台 中下载使用。

11.5 电子交易系统咨询：供应商应当充分考虑到电子标可能会发生的各种 问题和风险，特别是响应文件签署、提交等问题，无特殊情况，应当按照“供 应商须知前附表”的规定咨询采购代理机构或政府采购交易系统。

11.6 政府采购交易系统联系方式详见“供应商须知前附表”。

**（二）** **磋商文件**

**12.磋商文件的构成**

第一章 竞争性磋商邀请 第二章 供应商须知

第三章 采购需求

第四章 评审办法及标准 第五章 合同草案

第六章 响应文件的格式

**13.磋商文件的澄清或修改**

13.1 供应商对采购项目有疑问的，可以按照“供应商须知前附表”中的规 定提出询问。采购人或采购代理机构将在收到询问后依法予以答复。对竞争性 磋商文件询问的答复，在必要时将以澄清形式推送给每个获取竞争性磋商文件 的潜在供应商(答复中不包括问题的来源)。

13.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的 澄清或者修改。澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获 取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。

13.3 竞争性磋商文件的澄清或者修改以书面形式发给所有领取竞争性磋商 文件的供应商。对磋商文件澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采 购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前，

以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足 5 日的，应当顺延提交首次 响应文件截止时间。

13.4 本“供应商须知”所称“书面形式 ”包括系统消息、湖北省政府采购 网中发布的公告。

**（三）** **响应文件**

**14.响应文件的组成**

一、 磋商书及附件

（一） 响应函

（二） 法定代表人（负责人）身份证明

（三） 法定代表人（负责人）授权书

（四） 联合体协议书【如适用】

（五） 分包意向协议书【如适用】 二、 报价部分

（一） 报价一览表

（二） 分项报价表

三、 商务部分

（一） 供应商基本情况表

（二） 关于资格条件的有关承诺及声明

（三） 资格证明文件

（四） 业绩证明文件

（五） 信誉、荣誉状况证明文件

（六） 商务响应偏离表

（七） 其它商务文件

四、 技术部分

（一） 技术响应偏离表

（二） 技术方案

（三） 其它技术文件

五、 落实政府采购政策相关证明文件

（一） 节能环保产品清单及证明材料（如适用）

（二） 中小企业声明函（如适用）

（三） 监狱企业证明文件（如适用）

（四） 残疾人福利性单位声明函（如适用） 六、 供应商认为需要提供的其他资料

**15.磋商报价**

15.1 磋商报价包括磋商供应商在首次提交的响应文件中的报价、磋商过程 中的报价和最后报价。磋商供应商的报价均应以人民币报价。

15.2 供应商应按照本磋商文件规定的采购需求及合同条款进行报价，并按 磋商文件确定的格式报出。报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，

在评审时不予核减。报价中也不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，其响应 文件将被视为**无效文件**。

15.3 供应商应根据本磋商文件的规定和要求、市场价格水平及其走势、磋 商供应商的管理水平、磋商供应商的方案和由这些因素决定的磋商供应商之于

本项目的成本水平等提出自己的报价。报价应包含完成本磋商文件采购需求全 部内容的所有费用，所有根据本磋商文件或其它原因应由磋商供应商支付的税 款和其他应交纳的费用都应包括在报价中。

15.4 供应商在响应文件中注明免费的项目将视为包含在报价中。

15.5 每一种采购内容只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为**无效文** **件**。

15.6 报价不得超过“供应商须知前附表”中规定的最高限价，否则其响应 文件将被视为**无效文件**。

**16.响应文件有效期**

16.1 采购响应文件有效期见”供应商须知前附表”，磋商供应商承诺的响 应文件有效期不足的，其响应文件将被视为**无效文件**。

16.2 特殊情况下，在原响应文件有效期截止之前，采购代理机构或采购人 可要求供应商延长响应文件有效期。需要延长响应文件有效期时，采购代理机 构或采购人将以书面形式通知所有磋商供应商，供应商应以书面形式答复是否 同意延长响应文件有效期。

16.3供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应 商拒绝延长的，其响应文件在原响应文件有效期满后将不再有效。

**17.响应文件的编制**

17.1 响应文件应在供应商客户端中进行编制，在响应文件中要求加盖印章 的，除有特殊说明之外，一律使用电子签章签署。

17.2 供应商在供应商客户端中按照供应商客户端中的格式要求填写响应内 容后，生成响应文件。供应商须按照竞争性磋商文件的要求使用电子签章对要 求加盖印章的部分逐一进行签章。

**（四）** **响应文件的递交**

**18.响应文件的加密**

18.1 供应商在供应商客户端中生成响应文件并完成签章之后，使用 CA 证 书在供应商客户端中对响应文件进行加密。

18.2 供应商应在供应商客户端中对加密的响应文件进行解密验证，以防止 响应文件加密异常，在开启时无法解密。

18.3 供应商应保证加密响应文件的 CA 证书有效期在开启时间之前。若 CA 证书有效期临近开启时间，建议供应商提前办理 CA 证书续期，以免开启时无法

进行解密。

**19.响应文件的递交（上传）**

19.1 供应商应在“供应商须知前附表”规定的响应文件递交截止时间前递 交（上传）响应文件。

19.2 供应商递交（上传）响应文件的地点见“供应商须知前附表”。

19.3 供应商应充分评估集中同时递交响应文件带来的网络影响，尽量避开 递交响应文件高峰时间，错峰进行递交。供应商递交全部的响应文件后可在递

交响应文件的交易系统中获取响应文件递交回执单。

19.4 供应商应在供应商客户端中下载未加密且完成签章的响应文件妥善保 存，以便启动应急开启程序时使用。

19.5 供应商所递交的响应文件不予退还。

**20.拒收**

20.1 超过磋商递交响应文件的截止时间或者不按照本章要求加密的响应文 件，交易系统应当拒收。

**21.响应文件的修改与撤回**

20.1 在磋商递交响应文件的截止时间前，供应商可使用CA 证书在递交响 应文件的系统中撤回已提交的响应文件。响应文件撤回后，需重新递交的，供 应商可重新提交响应文件。

**22.实物样品**

22.1“供应商须知前附表”要求提供样品的，样品的具体要求及评审详见 “第三章 采购需求”和“第四章 评审办法及标准”。

22.2 样品退还：未成交的供应商应于成交结果公告发布之日起 10 日内自 行联系采购人取回递交样品；成交供应商的样品由采购人进行保管、封存，并 作为履约验收的参考（竞争性磋商文件另有规定的从其规定）。

**23.项目演示**

23.1 要求供应商进行演示的，演示要求详见“供应商须知前附表”。

23.2 演示的评审详见“第三章 采购需求”和“第四章 评审办法及标准 ”

**（五）** **项目评审**

**24.响应文件开启**

24.1 供应商应按照“供应商须知前附表”中的要求参与开启。

**25.开启时间和地点**

25.1 开启时间和地点

（1）提交响应文件截止时间前，供应商登录供应商客户端，通过供应商客 户端进入交易系统“开标大厅 ”选择所投项目（或采购包）完成项目签到工

作。

（2）在“供应商须知前附表”约定的提交响应文件截止时间、开启时间及 地点，采购代理机构通过互联网在电子采购平台“开标大厅”组织响应文件开 启工作。

25.2 响应文件开启：提交响应文件截止时间到后，工作人员启动开始解密 指令，供应商应当按照“供应商须知前附表 ”规定及时进行响应文件解密，完 成响应文件开启工作。

25.3 规定的时间内，非因电子采购平台原因造成响应文件未解密的，视为 供应商撤回响应文件。停止解密后，已解密开启的响应文件不足 3 家的，应当 终止采购活动。

25.4 供应商或其授权代表对响应文件开启过程有疑义的，以及认为采购 人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当及时提出；工作人 员当场对疑义作出答复。

**26.评审方法、程序及标准**

26.1项目评审方法、程序及标准详见“第四章 评审办法及标准 ”。

26.2磋商准备：供应商应当按照“供应商须知前附表 ”要求提前准备好磋 商所需的设备，确保设备稳定可靠、互联网畅通。供应商登录供应商客户端， 通过供应商客户端进入交易系统“应标大厅 ”，准时参加在线磋商，按照工作 人员提示进行相关操作。未按上述要求进行的，导致的后果由供应商自行承

担。

**（六）** **成交**

**27.确定成交供应商**

27.1确定成交供应商详见”供应商须知前附表 ”。

**28.成交结果公告**

28.1 采购人或者采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在 省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，磋商文件随 成交结果同时公告。

28.2 公告成交结果时同时公告成交供应商的评审总得分。

**29.成交通知书**

29.1 发布成交结果公告同时向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是 合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

**（七）** **签订合同**

**30.履约保证金**

30.1 在签订合同前，成交供应商应按“供应商须知前附表 ”规定的金额、 担保形式和采购人认可的履约担保格式向采购人提交履约保证金。

30.2 成交供应商不能按本章第 30.1 项要求提交履约担保的，视为放弃成 交，给采购人造成损失的，成交供应商还应当承担民事责任。

**31.签订合同**

31.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋 商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术 和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人因不可抗力原因迟延签订合同

的，应当自不可抗力事由消除之日起 7 日内完成合同签订事宜。

31.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以《政府采购竞争性 磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214 号）第二十八条第二款规定的确 定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活

动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活 动。

31.3 采购人和供应商不得向对方提出任何不合理的要求，作为签订合同的 条件，双方不得私下订立背离合同实质性内容的协议。

31.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变 合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合 同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

**（八）** **质疑和投诉**

**32.质疑**

32.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的权益受到损害 的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，向采购人或采 购代理机构提出质疑。质疑函可在供应商客户端中编制、提交。

32.2 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括 下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

32.3 质疑人为自然人的，应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织 的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖 公章。

32.4 通过客户端提出质疑的，质疑人为自然人的，应当加盖本人电子印 章；质疑人为法人或者其他组织的，应当加盖单位电子印章。

32.5 质疑函不符合上述要求的，采购人或代理机构应书面告知具体事项， 质疑人应当按要求进行修改或补充，并在质疑有效期限内提交。

**33.质疑答复**

33.1 采购人或采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后 7 个工作日内 作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不 得涉及商业秘密。

33.2 质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑人的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑人依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

**34.投诉**

34.1 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购 代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同 级政府采购监督管理部门投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材 料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

34.2 政府采购监督管理部门应当在收到投诉后 30 个工作日内，对投诉事 项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。财政 部门处理投诉事项，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材 料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

**（九）** **采购代理服务费**

**35.收取方式和标准**

35.1 采购代理机构按“供应商须知前附表”规定的方式和标准收取采购代 理服务费。

**（十）** **无效响应和终止采购活动**

**36.无效响应**

36.1 响应文件存在第四章“评审方法及标准”规定的**响应无效**情形的，做 **无效响应**处理。

**37.终止采购活动**

37.1 出现下列情形之一的，应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止 公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不 足 3 家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政 府购买服务项目<含政府和社会资本合作项目>）的提交最后报价的供应商可以

为 2 家）。

**（十一）落实政府采购政策**

**38.支持国产和进口产品审批**

38.1 除“供应商须知前附表”另有规定外，政府采购应当采购本国产品， 确需采购进口产品的，采购人应当按照《关于政府采购进口产品管理有关问题

的通知》（财办库〔2008〕248 号）规定执行（进口产品审批制，科研院所监管 部门另有规定的从其规定）。项目若涉及采购进口产品的，具体要求详见“第三 章 采购需求”。

**39.中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位**

39.1 为促进中小企业发展，依据《关于印发<政府采购促进中小企业发展 管理办法>的通知》（财库〔2020〕46 号）、《财政部 司法部关于政府采购支持 监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）、《关于促进残疾人就业 政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）、《湖北省财政厅 湖北省公共资 源交易监督管理局关于落实稳住经济一揽子政策进一步加大政府采购支持中小 企业力度的通知》（鄂财采发〔2022〕5 号）的规定，本项目供应商如符合上述 文件规定的，需提供《中小企业声明函》、监狱企业证明文件、《残疾人福利性 单位声明函》，评审时，磋商小组将依据“供应商须知前附表”规定的报价扣除 比例，对供应商报价进行价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

39.2 对中小企业在资金支付期限方面的优惠措施：按《湖北省财政厅关于 持续优化政府采购营商环境的通知》（鄂财采发〔2024〕3 号）执行。

**40.政府采购节能产品、环境标志产品**

40.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化 节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关 于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于 印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，供应 商所投产品如属于节能产品政府采购品目清单、环境标志产品政府采购品目清 单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产 品认证证书，认证证书的产品型号与所投产品不一致的，视为未提供。属于政 府强制采购产品的，已作为投标时强制性要求不再给予价格扣除，未提供认证 证书的视为**无效响应**。属于优先采购范围的，按照“供应商须知前附表”中相 关规定，对该项产品的价格给予一定比例的扣除，具体扣除比例详见“供应商

须知前附表”。

**（十二）政府采购合同融资政策**

**41.政府采购合同融资政策**

41.1 政府采购合同融资政策：见供应商须知前附表。

**（十三）其他**

**42.需要补充的其他内容**

42.1 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

**43.适用法律**

43.1采购人、采购代理机构及供应商的一切采购活动均适用《政府采购 法》、《政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》 （财库〔2014〕214号）及相关法律法规。

43.2 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《民法 典》。

**44.解释权**

44.1 本竞争性磋商文件最终解释权归采购人或采购代理机构所有。

**第三章** **项目采购需求**

1. **采购清单**

**说明**：“★”号标注的内容为实质性要求，必须满足或优于该要求，否则按照**无效响应处理**。

| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **要求/备注** | **所属行业** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报告厅主席台 | 套 | 5 | 正式会使用 | 制造业 |
| 2 | 主席椅 | 张 | 10 | 制造业 |
| 3 | 磁性白板1 | 个 | 2 | 要求：磁性玻璃面板稳定性强，用于粘贴会议公告、座次表、注意事项等信息 | 制造业 |
| 4 | 磁性白板2 | 个 | 2 | 要求：磁性玻璃面板稳定性强，用于粘贴会议公告、座次表、注意事项等信息 | 制造业 |
| 5 | 圆桌论坛用 | 张 | 4 |  | 制造业 |
| 6 | 沙发论坛用 | 个 | 8 |  | 制造业 |
| 7 | 茶水柜 | 个 | 4 | 用于承办活动时提供物品摆放等 | 制造业 |
| 8 | 主席台发言席（报告厅用） | 个 | 1 | 用于个人发言，支持桌面电脑及物品摆放 | 制造业 |
| 9 | 会客室沙发 | 套 | 24 | 大平台一层（报告厅后休息）1套；行政楼三楼接待室1套 | 制造业 |
| 10 | 会客室茶几 | 张 | 1 |  | 制造业 |
| 11 | 茶水柜（非报告厅用） | 个 | 26 | 用于承办活动时提供物品摆放等 | 制造业 |
| 12 | 大会议室主席台 | 套 | 4 | 正式会使用，1套由4张桌组成 | 制造业 |
| 13 | 大会议室主席椅 | 张 | 10 |  | 制造业 |
| 14 | 成品讲桌 | 套 | 58 | 教室讲桌办公桌 | 制造业 |
| 15 | 教师办公桌 | 套 | 79 | 组合式办公桌椅，用于教师办公室和行政楼副校长、主任办公室。 | 制造业 |
| 16 | 教师办公椅 | 张 | 79 | 制造业 |
| 17 | 教师跟班备课桌 | 套 | 30 | 放置在教室后，用于教师跟班备课用，一桌一边柜 | 制造业 |
| 18 | 教师跟班柜子 | 个 | 30 | 制造业 |
| 19 | 磁性玻璃白板 | 个 | 60 | 展示玻璃白板（取代后黑板） | 制造业 |
| 20 | 教室内物品柜 | 组 | 60 | 书包柜（个人物品柜） | 制造业 |
| 21 | 学生集会圆凳 | 个 | 1500 | 学生集会小凳 | 制造业 |
| 22 | 午休椅 | 个 | 82 | 躺椅 | 制造业 |
| 23 | 窗帘 | 平方米 | 1800 | 教学楼 | 制造业 |
| 24 | 垃圾回收站 | 个 | 4 | 用于垃圾回类回收，包括柜架制作，内放垃圾桶，以及储物功能。指定位置已通水通电。 | 制造业 |
| 25 | 休闲椅 | 个 | 50 | 用于学生体育活动之间休息，分带靠背和不带靠背两种。 | 制造业 |
| 26 | 球场休息椅带棚 | 个 | 10 | 带遮雨棚,两椅一桌 | 制造业 |
| 27 | 室外桌椅+伞 | 套 | 8 | 用于休息时间或室外临时会客谈话 | 制造业 |
| 28 | 展示架 | 套 | 4 | 订制品，用于宣传内容的公布。 | 制造业 |
| 29 | 展示架 | 套 | 10 | 订制不锈钢制品，用于宣传内容的公布。 | 制造业 |
| 30 | 物品柜 | 组 | 4 | 书包柜（个人物品柜）室外操场准备区 | 制造业 |
| 31 | 折叠培训椅 | 个 | 400 | 折叠，带翻转桌板，不带轮 | 制造业 |
| 32 | 折叠培训桌 | 个 | 200 | 折叠，两人座，带前挡板 | 制造业 |
| 33 | 椅子：弓形皮面椅 | 个 | 400 | 用于行政楼、教学楼等28个办公场所 | 制造业 |
| 34 | 办公桌 | 个 | 6 | 用于行政楼、食堂、大平台一层各处办公使用 | 制造业 |
| 35 | 物品柜 | 个 | 26 | 用于行政楼办公场所 | 制造业 |
| 36 | 档案柜 | 组 | 26 | 综合楼档案柜 | 制造业 |
| 37 | 发言席（非报告厅用） | 个 | 8 | 各会议室简易发言席。带台下柜。 | 制造业 |
| 38 | 发言席 | 个 | 1 | 室外用发言席。 | 制造业 |
| 39 | 会议桌 | 套 | 3 | 接待室、会议室、工作室26人位 | 制造业 |
| 40 | 会议桌 | 套 | 8 | 接待室、会议室、工作室16人位 | 制造业 |
| 41 | 会议桌 | 套 | 6 | 接待室、会议室、工作室10人位 | 制造业 |
| 42 | 办公桌 | 个 | 3 | 校长及督学办公室 | 制造业 |
| 43 | 椅 | 个 | 6 | 校长及督学办公室 | 制造业 |
| 44 | 接待沙发 | 组 | 6 | 校长及督学办公室 | 制造业 |
| 45 | 接待茶几 | 个 | 12 |  | 制造业 |
| 46 | 档案柜 | 个 | 3 | 校长及督学办公室 | 制造业 |
| 47 | 档案柜 | 个 | 1 | 接待室 | 制造业 |
| 48 | 订制工作台 | 套 | 1 | 财务室工作台，类似银行柜台，见装修图纸。 | 制造业 |
| 49 | 密码柜 | 个 | 4 | 存放财务资料 | 制造业 |
| 50 | 工作条桌 | 个 | 4 | 账本装订操桌 | 制造业 |
| 工期（服务）要求 | 合同签订之日起 30 个日历日 |
| 质保要求 |  1 年 |

**要求/备注说明**

|  |  |
| --- | --- |
| **核心产品** | 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定一个核心产品（采购清单中与核心产品“相同〈或同一〉品牌”要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在采购清单要求/备注栏中标注。 |
| **节能产品** | 采购清单要求/备注栏中注明“节能产品”的标的，为强制采购节能产品。依据财库〔2019〕9号文的规定，应提供国家确定的认证机构出具的节能产品认证证书。 |
| **合同分包** | 采购清单要求/备注栏中未注明“允许分包”的标的，不得合同分包。 |

1. **项目概述**

随县实验小学结合开学需求实际情况，采购一批办公桌椅。

1. **执行的相关标准、规范**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **标号或文号** |
|  | 课桌椅 | QB∕T 4071-2021 |
|  | 学生公寓多功能家具 | QB/T 2741-2013 |
|  | 塑料家具通用技术条件 | GB/T 32487-2016 |
|  | 金属家具通用技术条件 | GB/T 3325-2024 |
|  | 塑料家具中有害物质限量 | GB 28481-2012 |
|  | 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 | GB 18580-2017 |
|  | 绿色产品评价家具 | GB/T35607-2024 |
|  | 漆膜耐霉菌性测定法 | GB/T 1741-2020 |
|  | 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价 | QB/T 3832-1999 |
|  | 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法 | QB/T 3827-1999  |
|  | 抗菌防霉木质装饰板 | JC/T2039-2010 |
|  | 热固性粉末涂料 | HG/T2006-2022 |
|  | 塑料弯曲性能的测定 | GB/T 9341-2008 |
|  | 塑料吸水性的测定 | GB/T1034-2008 |

**四、技术要求**

说明：“★”号标注的内容为实质性要求，应当满足或优于该要求，否则按照**无效投标处理**。，评审点用“**△**”表示。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **功能及技术参数** | **评分****点△** |
| 1 | 报告厅主席台 | 规格：2100\*600\*750mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，基材选用符合国家E0环保要求的中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。▲2、油漆工艺：经过3道底漆2道面漆抛光处理，环保无异味；油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的油漆具有CNAS或CMA标识的检测报告）3、胶水：采用绿色环保胶水。 | ▲ |
| 2 | 主席椅 | 规格：常规▲1、面料：采用环保优质皮革，皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》检测标准，游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取重金属未检出；禁用偶氮染料未检出；五氯苯酚未检出。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的皮革具有CNAS或CMA标识的检测报告）▲2、海绵：采用一次成型发泡海绵，高回弹性，耐用度高；海棉符合GB/10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，GB/T6343-2009《软质泡沫聚合材料 表观密度》，GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》，GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯衬垫及地毯胶贴剂有害物质限量》；其中无严重污染，无刺激性气味，无长度大于6mm的对穿孔和大于10mm的气孔，颜色均匀色泽，座面表观密度≥29Kg/m3，抗引燃特性一通过香烟抗引燃特性试验：评定试样为阻燃I级，游离甲醛≤0.02mg/m³h。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的海绵具有CNAS或CMA标识的检测报告）3、优质橡木框架、扶手，符合力学、人体学原理，舒适耐用。4、油漆：油漆采用品牌环保油漆，五底三面油漆工艺。 | ▲ |
| 3 | 磁性白板1 | 规格：600\*900mm1、三层烤漆面板，反复擦写，耐磨如新。2、升降调节旋钮：可随意调节固定白板高度，适合各种高低度使用要求。360度翻转，带刹车滑轮。3、优质钢架。 | **△** |
| 4 | 磁性白板2 | 规格：1200\*2000mm1、三层烤漆面板，反复擦写，耐磨如新。2、升降调节旋钮：可随意调节固定白板高度，适合各种高低度使用要求。360度翻转，带刹车滑轮。3、优质钢架。 | **△** |
| 5 | 圆桌论坛用 | 规格：直径800\*750mm1、桌面：采用12mm厚岩板，具有硬度高，表面光滑，使用寿命长。 2、底脚：采用不锈钢拉丝脚 | **△** |
| 6 | 沙发论坛用 | 规格：常规1、面料：优质阻燃布料。 2、框架：采用实木为沙发内部框架，承重性极佳。3、海绵：采用一次成型发泡海绵，高回弹性，耐用度高；海棉符合GB/10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，GB/T6343-2009《软质泡沫聚合材料 表观密度》，GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》，GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯衬垫及地毯胶贴剂有害物质限量》；其中无严重污染，无刺激性气味，无长度大于6mm的对穿孔和大于10mm的气孔，颜色均匀色泽，座面表观密度≥29Kg/m3，抗引燃特性一通过香烟抗引燃特性试验：评定试样为阻燃I级，游离甲醛≤0.02mg/m³h。4、沙发脚：灰色五金支脚。 | **△** |
| 7 | 茶水柜 | 规格：1200\*400\*800mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。3、五金配件：采用品牌五金件。4、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 8 | 主席台发言席（报告厅用） | 规格：800\*600\*1150mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。3、五金配件：采用品牌五金件。4、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 9 | 会客室沙发 | 规格：常规1、面料：采用环保优质皮革，皮革符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》检测标准，游离甲醛未检出；挥发性有机物（VOC）未检出；可萃取重金属未检出；禁用偶氮染料未检出；五氯苯酚未检出。2、海绵：采用一次成型发泡海绵，高回弹性，耐用度高；海棉符合GB/10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，GB/T6343-2009《软质泡沫聚合材料 表观密度》，GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》，GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯衬垫及地毯胶贴剂有害物质限量》；其中无严重污染，无刺激性气味，无长度大于6mm的对穿孔和大于10mm的气孔，颜色均匀色泽，座面表观密度≥29Kg/m3，抗引燃特性一通过香烟抗引燃特性试验：评定试样为阻燃I级，游离甲醛≤0.02mg/m³h。3、优质橡木框架、扶手，符合力学、人体学原理，舒适耐用。4、油漆：油漆采用品牌环保油漆，五底三面油漆工艺。 | **△** |
| 10 | 会客室茶几 | 规格：600\*400\*580mm▲1、采用优质橡木制作，橡胶木符合GB/T 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》，重金属符合要求，甲醛释放量≤0.5mg/L，防霉等级0级；（投标文件中需提供2023年以来符合要求的橡胶木具有CNAS或CMA标识的检测报告）2、油漆：采用环保水性漆，健康环保，“三底二面”油漆工艺，工艺做到表面平整光滑，无皱皮，发粘，无明显粒子，倒刺、流挂等，无划痕，无雾光，无杂渣，木纹清晰自然色泽美观，漆膜饱满均匀；3、底部加防滑静音塑胶软脚垫，对地板等地面材料起到保护作用。4、颜色胡桃木色  | ▲ |
| 11 | 茶水柜（非报告厅用） | 规格：1200\*400\*850mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：采用环保水性漆，健康环保，“三底二面”油漆工艺，工艺做到表面平整光滑，无皱皮，发粘，无明显粒子，倒刺、流挂等，无划痕，无雾光，无杂渣，木纹清晰自然色泽美观，漆膜饱满均匀；3、五金配件：采用品牌五金件。4、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 12 | 大会议室主席台 | 规格：1800\*500\*750mm1、桌面:桌面板采用E0级≥25mm±1mm厚优质环保三聚氰胺双饰面刨花板。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。2、封边：采用1.5mm厚优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出3、五金件:采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理;4、颜色：浅胡桃木色+白色 | **△** |
| 13 | 大会议室主席椅 | 规格：常规1、优质头层牛皮饰面，柔软而富于韧性，厚度适中，手感舒适，透气性强.不易变形，坐感舒适； 2、靠背、座板为双层曲木板，内部采用高密度海绵，回弹力强； 3、架子椅面采用头层牛皮扶手面或为全实木橡木扶手，手感舒适美观。 4、选用国标1.8mm管壁厚度，20\*40规格管材，经四次抛光三次打磨后弯制而成，表面经过防锈后喷涂而成，表层平滑。 | **△** |
| 14 | 成品讲桌 | 规格：1000\*710\*1050mm▲1、整体采用优质冷轧钢板厚度1.0mm，上下层采用分体式设计，上层为双抽屉设计，下层为对开门且有一层隔层，增加收纳空间；下柜前方有主机门和设备箱门，后方有检修门，一把钥匙控制所有锁。采用国际先进的静电喷塑工艺，表面经酸洗磷化、高温烘烤、流平固化，色泽鲜亮、耐腐蚀，优质环保；采用国际先进的静电喷塑工艺，表面经酸洗磷化、高温烘烤、流平固化，色泽鲜亮、耐腐蚀，优质环保；塑粉采用品牌优质全新塑粉；无锈点、起泡、斑点、颜色变化等现象。冷轧钢板符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB6675.4-2014《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》等标准，金属喷漆（塑）涂层硬度≥3H；冲击强度、附着力合格；可迁移元素：锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）均未检出；抗菌性能：金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等菌种抗细菌率≥99%；耐霉菌性：黑曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等菌种耐霉菌性等级达0级（0级最好，4级最差）。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的冷轧钢板具有CNAS或CMA标识的检测报告）▲2、表面处理：表面静电喷塑，静电喷涂粉末符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；附着力0级，硬度≥2H；耐冲击性：50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐碱性（5%NaOH）168h无异常；耐酸性（3%HCI）240h无异常；耐沸水性2h无异常；耐湿热型500h，无异常；耐盐雾性500h，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤0.8mm，未划痕区无起泡、生锈等异常现象；重金属：总铅含量未检出、镉未检出，铬未检出，汞未检出。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的静电喷涂粉末具有CNAS或CMA标识的检测报告）3、台面采用≥12mm橡木实木板制作，扶手、前台边缘顶部均用橡木实木板覆盖。实木板表面经打磨后，选用品牌优质环保油漆，表面经过3道底漆2道面漆抛光处理；其材料所含放射性甲醛等有害物质均达国际标准，环保无异味；4、采用品牌优质五金配件，具有安装快速，结构简单，连接牢固，开启快捷、耐用之特点。 | ▲ |
| 15 | 教师办公桌 | 规格：1500\*600\*1100（边柜1400\*300\*1100）▲1、桌面:桌面板采用E0级≥25mm±1mm厚优质环保三聚氰胺饰面刨花板。其他板材18mm厚。三聚氰胺饰面刨花板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的三聚氰胺饰面刨花板具有CNAS或CMA标识的检测报告）2、桌面设有双走线孔，桌面下设有三抽抽屉柜，后身板采用不落地式，抽带锁。▲3、封边：采用1.5mm厚优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的PVC封边条具有CNAS或CMA标识的检测报告）▲4、五金件:采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理;导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，过载（垂直静载荷 300N；水平静载荷 150N、猛关或猛开符合要求）、功能（操作力；垂直静载荷 200N；水平静载荷 100N；耐久性 10 万次；猛关或猛开符合要求、拉出安全性满足要求、抽屉导轨组件结构强度满足要求、下沉量满足要求），金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾 ≥500 小时），镀层本身的耐腐蚀等级10 级（10级最好，0 级最差）；镀层对基体的保护等级10 级（10 级最好，0 级最差）。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的导轨具有CNAS或CMA标识的检测报告）▲5铰链符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，过载（垂直静载荷 30kg；水平静载荷 70N）、功能（操作力；垂直静载荷 20kg；水平静载荷 40N；耐久性 10 万次；下沉量满足要求）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾 ≥500 小时），镀层本身的耐腐蚀等级10 级（10级最好，0 级最差）；镀层对基体的保护等级10 级（10 级最好，0 级最差）。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的铰链具有CNAS或CMA标识的检测报告）▲6、办公桌成品符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T35607-2017 《绿色产品评价 家具》检测标准，形状和位置公差合格；外观性能合格；理化性能：耐干热不低于4级，耐污染性能不低于4级，耐光色牢度不低于4级；力学性能合格、甲醛释放量≤0.02mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出。符合GB/T 39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法》检测标准，检测内容包含但不限于：挥发性有机化合物 （1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二澳-3-氯丙烷、a，a-二氯甲苯）未检出。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的办公桌具有CNAS或CMA标识的检测报告） | ▲ |
| 16 | 教室办公椅 | 规格：常规1、面料：靠背优质透气网布，网布符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》检测标准，甲醛含量未检出、抗引燃特性：式样表面未发现续燃或阴燃现象。2、海棉：采用一次成型发泡海绵，高回弹性，耐用度高；3、气压棒：升降行程100mm。4、曲木板：座垫为12mm 多层曲木板热压成型。5、底座：采用优质铝合金材料制成，活动自如，耐磨性及其它理化性能均达到国内或国际相关标准。6、底盘：3.0厚防爆底盘，可任意角度锁定+一体成型脚踏板。7、60mm尼龙+PU静音脚轮过BIFMA。8、固定宽边大头枕，黑色全新料加纤背框，扪过测试尼龙特网，过五万次拉背测试。多功能龙骨腰托紧贴腰部,可根据人体舒适度调节。▲9、办公椅成品符合GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》检测标准，检测内容包含但不限于：甲醛≤0.02mg/m³；符合GB/T 39934-2021《家具中挥发性有机化合物的筛查检测方法 气相色谱-质谱法》检测标准，检测内容包含但不限于：挥发性有机化合物 （1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2-二澳-3-氯丙烷、a，a-二氯甲苯）未检出。（投标文件中需提供2023年以来符合要求的办公椅具有CNAS或CMA标识的检测报告） | ▲ |
| 17 | 教师跟班备课桌 | 规格：1200\*700\*750mm1、基材：桌面板采用E0级≥25mm±1mm厚优质环保三聚氰胺饰面刨花板。其他板材18mm厚。三聚氰胺饰面刨花板符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。2、脚架：采用50\*25\*1.2mm厚优质钢管；钢架全部采用机械手自动焊接，焊缝为满焊焊接，焊接稳固，外表无焊瘤、表面无明显气孔、无明显飞溅，表面经抛丸处理，再经静电喷塑、高温烘烤处理，附着力强，抗氧化，不易脱落，光滑美观。 | **△** |
| 18 | 教师跟班柜子 | 规格：1800\*1200\*400mm1、基材:采用E0级≥18mm±1mm厚优质环保三聚氰胺双饰面刨花板。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。2、桌面设有双走线孔，桌面下设有三抽抽屉柜，后身板采用不落地式，抽带锁。3、封边：采用1.5mm厚优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出 | **△** |
| 19 | 磁性玻璃白板 | 规格：2000\*1000mm(4块）4mm厚屏幕级钢化玻璃，磁性金属背板，采用环保丝印水性油墨面更均匀透亮。 | **△** |
| 20 | 教室内物品柜 | 规格：单格高500mm，宽300mm,深400mm.▲1、基材：采用18mm厚E0级环保实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，胶合强度≥1.25MPa，含水率≤7％，静曲强度（顺纹/横纹）≥30.2MPa，弹性模量（顺纹/横纹）≥5050MPa，浸渍剥离同一胶层每边剥离长度累计不超过25mm,甲醛释放量≤0.03mg/m³，苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物(TVOC)未检出；（投标文件中需提供2023年以来符合要求的实木多层板具有CNAS或CMA标识的检测报告）2、木材封边：封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出。▲3、五金配件：采用优质三合一连接件，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接技术要求及试验方法》、GB 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，抗压强度≥375N、外观无剥落、返锈、毛刺现象，中性盐雾（连续喷雾 ≥500 小时），镀层本身的耐腐蚀等级10 级（10级最好，0 级最差）；镀层对基体的保护等级10 级（10 级最好，0 级最差）。**（投标文件中需提供2023年以来符合要求的三合一连接件具有CNAS或CMA标识的检测报告）** | ▲ |
| 21 | 学生集会圆凳 | 规格：常规1、采用PP塑料制作而成，PP符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准，500h耐老化性试验，冲击强度的保持率≥65%，外观颜色评级不低于4级，冲击强度≥7000J/㎡ ；多环芳烃未检出重金属未检出，邻苯二甲酸酯未检出；多溴联苯未检出；多溴二甲醚未检出。**（投标文件中需提供2023年以来符合要求的PP具有CNAS或CMA标识的检测报告）**2、可收纳，结实、简约、抗压能力强。 | ▲ |
| 22 | 午休椅 | 规格：1900\*750\*3001、面料采用全新透气特斯林面料，透气不闷，不易凹陷，翻身无噪音。2、四挡调节，靠背轻松可调节，变换形态。3、主支架结构采用22mm直径圆管。 | **△** |
| 23 | 窗帘 | 规格：定制1、材质为100%聚酯纤维；▲2、抗菌性能-抑菌率：金黄色葡萄球菌≥99%，大肠杆菌≥99%，铜绿假单胞菌≥99%，白色念珠菌≥99%，肺炎克雷白氏菌≥99%； 3、pH值：4.0-9.0；4、甲醛含量：未检出；5、克重量：≥550g/㎡；6、厚度：≥1.5mm；7、异味：无； 8、遮光率:100%；9、勾丝性能：经向≥2-3，纬向≥1-2；▲10、禁用偶氮染料：未检出； ▲11、防紫外线性能:T(UVA)AV(%)≤0.5,T(UVB)AV(%)≤0.5 UPFAV≥50，UPF值≥50；12、致癌染料：碱性紫14：未检出，分散蓝1：未检出；▲13、邻苯二甲酸酯的测定：邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）未检出,邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）未检出；14、保温率：≥25%；15、防霉等级：0级；▲16、阻燃性能：符合GB8624-2012 B1级；经向/纬向氧指数≥33%；对标注带▲的技术参数及功能点，需提供第三方（检测）机构出具的检测报告进行佐证。 | ▲ |
| 24 | 垃圾回收站 | 规格：定制1、龙骨采用加厚镀锌方管焊接而成，不易变形。2、柜体钢制部分采用优质镀锌钢板，成型后经过全自动前处理后高温烘干，采用优质环保环氧聚酯粉末（热固性粉末）全自动静电喷涂，高温固化；涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度70-80um，采用环氧聚酯粉末（热固性粉末），具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点；安装稳定牢固，美观耐用。 3、在指定位置安放，按校方要求设计制作。 | **△** |
| 25 | 休闲椅 | 规格：1500\*400\*4201、实木椅条：采用30mm厚菠萝格防腐实木，色泽亮丽，抗氧化，防晒经久耐用。2、椅脚采用1.0mm厚不锈钢材质。规定塑性延伸强度≥580MPa，抗拉强度≥785MPa，断后伸长率≥50%。不锈钢板燃烧性能：炉内温升≤11℃。质量损失率≤2.5%。持续燃烧时间tf=0。4）总热值PCS≤2.0MJ/kg。不锈钢板耐腐蚀性能：中性盐雾试验≥1000h，表面未出现明显腐蚀现象或无缺陷，评级达10级。 | **△** |
| 26 | 球场休息椅带棚 | 规格：铝合金椅宽435CM,椅面高60CM，单椅长200CM1、实木椅条：采用30mm厚菠萝格防腐实木，色泽亮丽，抗氧化，防晒经久耐用。2、扶手/椅腿：采用优质铝合金材质经大型模具压铸成型 ，不分左右。4、下架：承重横梁采用厚度≥2.0mm的铝合金型材压铸成型；支撑架：采用厚度≥2.0mm的优质铝合金材质。 | **△** |
| 27 | 室外桌椅+伞 | 颜色为浅色系室外铝合金“佳雅椅”，玻璃面130CM桌，遮阳伞。可以固定防移位。1、桌子整体采用铝合金结构，防水，不生锈，桌面采用钢化玻璃，不易损坏。2、椅架采用铝合金结构，防水，不生锈。双铝加固，光滑扶手。加固编藤承重性能更好不会晃动。 | **△** |
| 28 | 展示架 | 订制品，红色，长520CM，高200CM;双面可用，上下带灯，太阳能板储能灯1、基材：优质冷轧钢板，钢板厚度不少于0.8mm，具有良好的承重和耐用性，表面经过静电喷塑处理，防锈、防腐，具备长时间耐用性能。2、成型后经过全自动前处理后高温烘干，采用优质环保环氧聚酯粉末（热固性粉末）全自动静电喷涂，高温固化；涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度70-80um，采用环氧聚酯粉末（热固性粉末），具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点； 安装稳定牢固，美观耐用。 3、上下上下带灯，太阳能板储能灯。 | **△** |
| 29 | 展示架 | 屏风式丽屏展架宽120CM，高180CM，浅色系不锈钢。1、采用不锈钢材质，底脚带脚轮，可自由移动。2、双面，上面带灯，用于贴写真印刷品。 | **△** |
| 30 | 物品柜 | 规格：单格高500mm，宽300mm,深400mm.▲1、所有柜体钢质部分全部采用厚度为≥1.0mm的电解钢板制作；电解钢板拉伸、弯曲等性能要求：力学和工艺性能：下屈服强度≥256MPa；抗拉强度≥415MPa；断后伸长率≥34.5%。热释放2）镀锌层厚度≥12.2μm。电解钢板抗菌、耐霉等性能、抗病毒活性要求：抗菌性能：至少对肺炎克雷伯氏菌、鲍曼不动杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠埃希氏菌、白色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌、痤疮丙酸杆菌、枯草芽孢杆菌、乙型溶血性链球菌、表皮葡萄球菌、嗜麦芽糖寡养单胞菌、鼠伤寒沙门氏菌、粪肠球菌等12种以上菌种抑菌率≥99.5%。耐霉菌性：至少对土曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉、绿色木霉菌、球毛壳菌、出芽短梗霉、腊叶芽枝霉（多主枝孢霉）、黑曲霉、黄曲霉、长枝木霉、绳状青霉、产黄青霉、大毛霉、可可毛球二孢等12种以上霉种防霉等级0级。抗病毒活性：至少对甲型流感病毒(H1N1)、甲型流感病毒(H3N2)、人冠状病毒（HCoV-0C43）中的任意2种病毒抗病毒活性率≥99.5%电解钢板燃烧性能：速率峰值≤100kW。5min内放出的总能量≤27MJ。最大烟密度≤28%。电解钢板耐腐蚀性能：中性盐雾试验≥500h，镀涂层对基体的保护等级达10级，镀涂层本身耐腐蚀等级达10级。乙酸盐雾试验≥500h，镀涂层对基体的保护等级达10级，镀涂层本身耐腐蚀等级达10级。**（投标文件中需提供2023年以来符合要求的电解钢板具有CNAS或CMA标识的检测报告）**2、表面处理：表面静电喷塑，静电喷涂粉符合HG/T2006-2006《热固性粉末涂料》标准，外观色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；附着力0级，硬度≥2H；耐冲击性：50cm，未观察到裂纹、皱纹及剥落现象；耐碱性（5%NaOH）168h无异常；耐酸性（3%HCI）240h无异常；耐沸水性2h无异常；耐湿热型500h，无异常；耐盐雾性500h，划痕处单向腐蚀蔓延宽度≤0.8mm，未划痕区无起泡、生锈等异常现象；重金属：总铅含量未检出、镉未检出，铬未检出，汞未检出。3、带身份识别功能。 | ▲ |
| 31 | 折叠培训椅 | 规格：常规1、钢架采用圆方管32\*19\*1.2mm厚冷拉钢管经除油烤漆处理，坚固防绣，2条钢丝保护增加拉力，坚固耐用2、靠背叶子形状护腰曲线设计，寓意生机无限，符合人体工学，全新PP材质一体成型，加厚条纹网，透气抗拉力强，靠背连接件为铝合金材质带逍遥功能3、扶手采用PP材质，前后活动功能，螺丝加固4、座包高密度定型海绵，经久耐用，带防尘底壳美观大方，可整体折叠，多张排列节省空间5、脚塞尼龙材质，增加地面接触，防滑耐磨6、可折叠，桌板可翻转 | **△** |
| 32 | 折叠培训桌 | 规格：1600\*600\*760mm1、木板：采用国家E0级标准三聚氰胺板面板厚度25mm。2、脚管：前脚采用30\*60mm旦形冷轧钢管，后脚采用25\*50mm旦型冷轧钢管（壁厚1.5mm）3、书网：采用15mm优质圆形冷轧钢管（壁厚1.0mm)4、上托：采用3.0mm壁厚优质冷轧钢板经冲压折弯工艺而成。5、拉杆：采用50mm优质圆形冷轧钢管（壁厚1.2mm)6、台架：整体表面采用高温静电喷涂处理。 7、折叠结构：采用铝合金连接工艺，折叠顺畅。8、脚轮：采用PU万向刹车轮。 | **△** |
| 33 | 椅子：弓形皮面椅 | 规格：常规1、优质西皮/巴西进口优质黄牛皮饰面；2、19管2.0mm铁背内架，电镀方管扶手配PP扶手面；3、内板12mm木皮压制而成高密度夹板；4、40密度高弹力海绵；5、28圆管直头电镀架配PP面，管壁2.0mm双套管。 | **△** |
| 34 | 办公桌 | 规格：1500\*600\*1100（边柜1400\*300\*1100）1、桌面:桌面板采用E0级≥25mm±1mm厚优质环保三聚氰胺双饰面刨花板。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。2、桌面设有双走线孔，桌面下设有三抽抽屉柜，后身板采用不落地式，抽带锁。3、封边：采用1.5mm厚优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出4、五金件:采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理;导轨符合QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，过载（垂直静载荷 300N；水平静载荷 150N、猛关或猛开符合要求）、功能（操作力；垂直静载荷 200N；水平静载荷 100N；耐久性 10 万次；猛关或猛开符合要求、拉出安全性满足要求、抽屉导轨组件结构强度满足要求、下沉量满足要求），金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾 ≥500 小时），镀层本身的耐腐蚀等级10 级（10级最好，0 级最差）；镀层对基体的保护等级10 级（10 级最好，0 级最差）。铰链符合 QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》检测标准，过载（垂直静载荷 30kg；水平静载荷 70N）、功能（操作力；垂直静载荷 20kg；水平静载荷 40N；耐久性 10 万次；下沉量满足要求）金属表面耐腐蚀：乙酸盐雾（连续喷雾 ≥500 小时），镀层本身的耐腐蚀等级10 级（10级最好，0 级最差）；镀层对基体的保护等级10 级（10 级最好，0 级最差）。 | **△** |
| 35 | 物品柜 | 浅橡木色一门三抽规格：120\*400\*800mm1、基材:采用E0级≥18mm厚优质环保三聚氰胺双饰面刨花板。符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出。2、封边：采用1.5mm厚优质PVC封边条，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出3、五金件:采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理; | **△** |
| 36 | 档案柜 | 规格：3200\*2000\*400mm1、基材:采用18mm优质环保三聚氰胺双饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；（ 2、木材封边：采用优质1.5mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，防止磕碰；封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出。 3、五金件:采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理; | **△** |
| 37 | 发言席（非报告厅用） | 规格：600\*520\*1150mm1、基材:采用18mm优质环保三聚氰胺双饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出；（ 2、木材封边：采用优质1.5mm厚PVC 封边条，全自动封边机完成边，防止磕碰；封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》，耐干热性、耐冷热循环性、耐磨性（磨30r后无露底现场）检测结果合格、耐开裂性（耐龟裂性）≥2级（有不规则横向细微开裂），耐光色牢度（灰色样卡）≥4级、塑料封边条有害物质限量中多溴联苯（PBB）、多溴联苯醚（PBDE）未检出，甲醛释放量≤0.1（E1）mg/L、可迁移元素（可溶性重金属）未检出、邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP）的总量未检出；氯乙烯单体未检出。 3、五金件:采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理; | **△** |
| 38 | 发言席 | 规格：550\*450\*800mm1、基材:采用优质环保三聚氰胺双饰面刨花板，符合GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》；GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》检测标准，静曲强度≥17MPa，弹性模量≥3100MPa，内结合强度≥0.4MPa，表面胶合强度≥0.7MPa，2h吸水厚度膨胀率≤1.5%，握螺钉力：板面≥1000N,板边≥700N，甲醛释放量（1m³气候箱法）56h≤0.03mg/m³，挥发性有机化合物（72h）、总挥发性有机化合物（TVOC）未检出； 2、框架采用铝合金结构，内置升降柱。可升降，带万向轮。 | **△** |
| 39 | 会议桌 | 规格：7500\*1500\*760mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。3、五金配件：采用品牌五金件。4、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 40 | 会议桌 | 规格：4500\*1500\*760mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。3、五金配件：采用品牌五金件。4、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 41 | 会议桌 | 规格：3500\*1500\*760mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。3、五金配件：采用品牌五金件，。4、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 42 | 办公桌 | 规格：2000\*800\*760mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。3、五金配件：采用品牌五金件，锁具采用整块铜料车铣成型，弹珠设计。4、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 43 | 椅 | 规格：常规1、面料：采用优质西皮饰面，经防潮腐处理，透气性强，皮面柔软，光泽度好，韧性强。2、海绵：采用环保高弹力纯海棉，软硬适中，回弹性能好，不变形，坐感舒适。3、优质橡木框架、扶手，符合力学、人体学原理，舒适耐用。4、油漆：油漆采用品牌油漆，五底三面油漆工艺。 | **△** |
| 44 | 接待沙发 | 规格：3人位+1人位+茶几浅胡桃木色板材搭配浅灰色布面1、内框架：内置打磨实木框架+高强度蛇形弹簧及强力绷带、配多层夹板装钉； 2、海绵：采用一次成型发泡海绵，高回弹性，耐用度高；海棉符合GB/10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，GB/T6343-2009《软质泡沫聚合材料 表观密度》，GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第1部分：阴燃的香烟》，GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯衬垫及地毯胶贴剂有害物质限量》；其中无严重污染，无刺激性气味，无长度大于6mm的对穿孔和大于10mm的气孔，颜色均匀色泽，座面表观密度≥29Kg/m3，抗引燃特性一通过香烟抗引燃特性试验：评定试样为阻燃I级，游离甲醛≤0.02mg/m³h； 3、承重弹力结构：靠背装钉进口多条橡筋，坐垫为标准间距蛇形簧+平衡进口橡筋+面布； 4、面料：优质净味环保西皮，涂层粘着牢度≥8N/10mm，撕裂力≥90N.游离甲醛≤13mg/kg，挥发性有机物未检出，可萃取重金属铅(Pb).镉(Cd)未检出；禁用偶氮染料（领甲苯胺、对氯苯胺等不少于20种）未检出。 5、沙发脚：外饰橡木脚喷环保漆 | **△** |
| 45 | 接待茶几 | 规格：1200\*400\*420mm1、AAA级0.6mm厚胡桃木皮贴面，符合国家E0环保要求的 中密度纤维板,经防电、防虫、防腐等处理，析材硬度强，永不变形，通过国家钉力测试标准。2、油漆工艺：油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。3、胶水：采用绿色环保胶水。 | **△** |
| 46 | 档案柜 | 规格：3200\*2000\*400mm1、贴面材料：采用优等木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品,含水率6.4%，密度0.72g/cm3,甲醛释放量4.8mg/100g。 采用E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。4、油漆工艺：经过3道底漆2道面漆抛光处理，环保无异味；油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。5、胶黏剂：采用优质胶黏剂，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.1g/kg；苯未检出；甲苯＋二甲苯未检出；总挥发性有机物≤5g/L。五金配件：五金件:采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理; | **△** |
| 47 | 档案柜 | 规格：4800\*2000\*400mm1、贴面材料：采用优等木皮贴面，厚度≥0.6mm，经过防虫防腐处理，纹理清晰；2、封边用材：与贴面相同的实木木材；3、基材：采用优质中密度板,优质绿色环保产品,含水率6.4%，密度0.72g/cm3,甲醛释放量4.8mg/100g。 采用E1级中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。4、油漆工艺：经过3道底漆2道面漆抛光处理，环保无异味；油漆符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》标准；在容器中搅拌后均匀无硬块；VOC含量≤5g/L；甲醛含量≤10mg/kg；可溶性重金属含量（限色漆、腻子和醇酸清漆）：镉（Cd）未检出、铬（Cr）未检出、汞未检出；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）未检出；苯系物总和含量（限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯））未检出。5、胶黏剂：采用优质胶黏剂，符合GB/T 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛≤0.1g/kg；苯未检出；甲苯＋二甲苯未检出；总挥发性有机物≤5g/L。6、五金配件：采用品牌五金配件，所有五金件作防锈、防腐处理。 | **△** |
| 48 | 订制工作台 | 规格：定制1、龙骨部分采用承重力强的25\*25\*1.2mm的镀锌钢管龙骨，站体外饰面、内饰面全部采用厚度≥1.0mm的电解钢板；根据需求可选配主机柜、三抽柜、单抽单门柜等不同款式钢制活动配柜；柜体底部采用≥0.8mm304不锈钢内嵌式T脚线。▲2、人造石台面：台面全部采用复合亚克力材质人造石，板材厚度为12mm±0.3mm；人造石性能：抗球冲击：无裂纹、无破损。耐水蒸气：无突起、无龟裂、无变色等变化。表面耐干热：≥2级。环保性能：甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。燃烧性能：平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级A（A2)级：炉内温升△T≤1.7℃。质量损失率△m≤2.4%。持续燃烧时间tf≤0。燃烧增长速率指数FIGRA0.2MJ≤42.2W/s。火焰横向蔓延未到达试样长翼边缘。600s的总放热量TFR600s≤2.5MJ。放射性：内照射指数IRa≤0；外照射指数Iγ≤0。**（投标文件中需提供2023年以来符合要求的人造石具有CNAS或CMA标识的检测报告）** | ▲ |
| 49 | 密码柜 | 规格：1850\*900\*420mm1、柜体钢制部分采用优质镀锌钢板，成型后经过全自动前处理后高温烘干，采用优质环保环氧聚酯粉末（热固性粉末）全自动静电喷涂，高温固化；涂层膜厚度均匀，喷粉涂层厚度70-80um，采用环氧聚酯粉末（热固性粉末），具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等优点；安装稳定牢固，美观耐用。 2、通体双节国保锁（锁匙+密码）同时开锁。 | **△** |
| 50 | 工作条桌 | 规格：1800\*1000\*760mm▲1、台面：台面全部采用实心理化板，板材厚度为12.7mm。理化板符合HJ 571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》；GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》；GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》检测标准，，甲醛释放量（气候箱法）≤0.03mg/m³，总挥发性有机化合物（TVOC）未检出，厚度不低于12.7mm。 **（投标文件中需提供2023年以来符合要求的实心理化板具有CNAS或CMA标识的检测报告）**2、钢制床架：采用50\*50\*1.5mm优质钢管，管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭，喷涂层无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象等现象。 | ▲ |

**五、商务要求**

（1）文件中“★”标注的技术、服务及商务要求，应满足或优于，如有不满足的其投标按照无效投标处理。

（2）下表中标注有“△”号的条款，为“评审因素及评分标准”中的评分内容。

| **序号** | **商务条款** | **内 容** | **评分****点（**★或**△）** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围） | 合同签订之日起30个日历天 | ★ |
|  | 付款条件（进度和方式） | 设备按甲方采购数量到校支付50%，设备安装完成并验收支付48.5%，质量保证期结束未发现质量问题支付1.5% | ★ |
|  | 包装和运输要求 | 为保证产品质量，投标单位必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的正规渠道的货物；所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号等字体清晰、明确。中标单位负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标单位承担。 | ★ |
|  | 售后服务要求 | 1、质保期要求：（1）质保期：一年，自采购人验收合格签字确认并交付使用后算起，有特定要求的质保从其规定。（2）所有设备出现质量问题，一年内免费更换，两年内免费维修（人为损坏与低值易耗品除外）。2、质保期内要求：（1）质保期内免费上门维护，人为损坏只收取材料费，投标人应保证在质保期内按照生产厂家的服务标准向采购人提供售后服务。（2）质保期满后提供的服务：质保期外应以最低价格只收取配件成本费。3、售后服务内容（1）电话咨询中标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。（2）现场维修用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在 2小时内采取相应响应措施，4小时内到达现场维修，无法在 24小时内解决的，应免费提供同档次的备用产品，让用户能够正常使用，无法提供备用产品的应承担由此造成的损失。（3）所投货物按甲方要求配送到指定地点。 | ★ |
|  | 生产水平 | 投标人或生产厂家具有生产加工常用的设备：数控实木开料机、数控电脑裁板锯、数控台钻、拼板机、定制纵解锯机、定制横截锯机、烘干箱、喷淋前处理设备、自动化喷塑流水线、中央自动除尘器、自动仿形铣、创锯联合机、弯管机、焊接机器人、静电粉末自动喷枪、激光自动切割机等。（投标文件中提供设备购置发票原件扫描件并加盖投标人公章） | **△** |
|  | 业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似家具项目业绩（投标文件中须提供上述完整中标通知书、合同、验收报告） | **△** |
|  | 企业实力 | 投标人或生产厂家具有人类工效学产品认证证书、家具中有害物质限量认证证书、金属家具低VOCs家具产品认证证书、环境标志（III型）产品声明评价证书、中国绿色产品认证证书、产品阻燃等级认证证书、产品安全认证证书、家具产品环保卫士认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅。注：提供证书（必须在有效期内）扫描件并同时提供在认监委网站对证书的信息查询截图 | **△** |

**第四章** **评审办法及标准**

**一、评审方法**

本项目采用综合评分法。综合评分法是指经磋商确定最终采购需求和提交 最后报价**（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算）**的供 应商的响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得 分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

**二、评审程序**

**（一）资格性审查和符合性审查**

1.磋商小组根据磋商文件规定的供应商资格条件、评定成交的标准等事

项，对供应商的响应文件进行评审。资格性审查和符合性审查不符合磋商文件 要求的响应文件，按**无效文件**处理，不进入磋商，并告知有关供应商。

2.同品牌检查：

2.1 单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品 且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家 供应商计算。

2.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格 比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品 牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在竞争性磋商 文件中载明，评审时按前款规定处理。

2.3 有效磋商品牌不足 3 家的应按**废标**处理。

**（二）** **响应文件澄清**

1.评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明 显文字或计算错误的内容，磋商小组可以以书面的形式要求供应商作出必要的 澄清、说明或者补正。

2.供应商应按照磋商小组要求在规定时间内作出澄清、说明或者补正，澄 清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.供应商的澄清、说明或者补正是其响应文件的有效组成部分，澄清、说 明或者补正应当以书面的方式加盖电子印章后提交。

**（三）** **磋商程序**

磋商小组应当依据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性 响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

**1.** **第一轮磋商**

1.1 磋商小组将按照系统随机的顺序决定供应商的磋商顺序，并与单一供 应商分别进行磋商。

1.2 磋商小组所有成员应当对照磋商文件和响应文件就采购需求、质量和 服务等内容集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平 等的磋商机会。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商 的技术资料、价格和其他信息。

1.3 磋商的过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采 购需求中的技术要求和商务要求，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性 变动的内容，须经采购人代表确认。

1.4 对磋商文件作出的实质性变动的内容是磋商文件的有效组成部分。磋 商小组应将磋商文件的变动情况以书面的方式通知所有参加磋商的供应商。

1.5 供应商应当根据磋商文件的变动情况和磋商小组的要求，在规定的时 间内对原响应文件内容进行修正，并将修正文件以书面的方式经授权代表签字

（或加盖公章）后提交磋商小组。逾时不提交的，视同退出磋商。

1.6 修正文件与响应文件具有同等法律效力。

**2.** **多轮磋商**

2.1 磋商文件中不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经过磋商由 供应商提供最终设计方案或解决方案的项目，磋商小组可以根据采购人对采购 需求的确认情况，进行多轮磋商，直到采购人代表最终确认采购需求为止。

2.3 磋商程序同第一轮磋商。

**3.** **最后报价**

3.1 磋商文件中能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束

后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商，在规定时间内，以书面的 方式经授权代表签字（或加盖公章）后提交最后报价，提交最后报价的供应商 不得少于 3 家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项 目可以为 2 家，政府购买服务项目[含政府和社会资本合作项目]，在采购过程 中符合要求的供应商[社会资本]只有 2 家的可以为 2 家）。

3.2 磋商文件中不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经过磋商由 供应商提供最后设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数 服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其 在规定时间内，提交最后报价。

3.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。逾时不提交的，视同退 出磋商。

最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以最后报价表的总价为准， 并修改单价；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（4）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正；

（5）修正后的报价应通过书面方式通知供应商，由供应商授权代表签字

（或加盖公章）确认后产生约束力，供应商不确认的，按照**无效响应处** **理**。

**4.** **商务技术评审**

4.1 磋商小组应对提交最后报价的响应文件进行商务和技术评审，并按照 磋商文件要求、本章“三、评审标准”中的内容以及磋商文件实质性变动内容 的响应情况进行综合比较和评价。

**5.** **报价评审**

5.1 报价合理性说明：磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他供应 商最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的 时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其最后报价合理 性的，磋商小组应当将其作为**无效响应处理**。

5.2 价格扣除：

（1） 非专门面向中小企业的采购项目或采购包，对符合规定的小微企业

（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为小微企业的联合

体、符合小微企业划分标准的个体工商户视同小微企业）报价按照竞 争性磋商文件 ”供应商须知前附表” 中的规定扣除，对小微企业中的 监狱企业、残疾人福利性单位、采购产品纳入创新产品应用示范推荐 目录内企业、采购产品获得节能产品或环境标志产品认证证书的企业 报价按照本竞争性磋商文件”供应商须知前附表” 中的规定扣除，用 扣除后的价格计算评审基准价。

（2） 参加政府采购活动的小微企业（含节能环保、创新产品企业）未提 供“中小企业声明函”的；监狱企业未提供“监狱企业证明文件”

的；监狱企业中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；残疾人福 利性单位未提供“残疾人福利性单位声明函”的；残疾人福利性单位 中的小微企业未提供“中小企业声明函”的；不得享受相应的价格扣

除优惠。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、 分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不得享受价格扣除优惠。

（3） 专门面向中小企业、预留部分采购份额面向中小企业采购的项目或 采购包，评审时不再进行价格扣除。

5.3 价格分采用低价优先法计算，不得去掉报价中的最高报价和最低报 价。计算方法详见本章“三、评审标准 ”中的具体计算公式。

**6.** **计分办法及复核**

6.1 评审过程中，各项分值一般精确到小数点后两位，评审得分应当为商 务评分、技术评分、报价评分之和。磋商小组各成员应当汇总每个供应商的得 分。

6.2 评审结果汇总完成后，采购代理机构应当对评审结果进行复核。经复 核发现存在以下情形之一的，磋商小组应当当场修改评审结果，并在评审报告 中记载：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）磋商小组成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经磋商小组认定评分畸高、畸低的。

6.3 各供应商的最终得分为磋商小组所有成员对各供应商评审得分汇总后 的算术平均值。

**7.** **相同品牌处理原则**

7.1 单一产品采购（或非单一产品采购中的核心产品），提供相同品牌产品 的且通过资格性和符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家 供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格，

评审得分相同的，由采购人确定或者采购人委托磋商小组以投票方式确定一家 供应商获得成交候选供应商推荐资格，其它同品牌供应商不作为成交候选供应 商。

7.2 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格 比重等合理确定一个核心产品（采购清单中作“与核心产品相同〈或同一〉品 牌”实质性要求的产品，视为一个核心产品），并以“核心产品”在竞争性磋商 文件中载明，评审时按前款规定处理。

**8.** **评审报告**

8.1 磋商小组从质量和服务均能满足磋商文件实质性要求的供应商中，按 照综合得分由高到低的顺序推荐 3 名（市场竞争不充分的科研项目，以及需要 扶持的科技成果转化项目可以为 2 家，政府购买服务项目[含政府和社会资本合 作项目]，在采购过程中符合要求的供应商[社会资本]只有 2 家的可以为 2 家） 以上成交候选供应商。评审得分相同的，磋商小组按照最后报价由低到高的顺 序推荐；得分相同且最后报价相同的，按技术优劣顺序推荐。响应文件满足磋 商文件全部实质性要求且评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选供应

商。

8.2 磋商小组依据评审结果，按评审得分由高至低的顺序向采购人推荐 3 家（市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目可以为 2 家，政府购买服务项目[含政府和社会资本合作项目]，在采购过程中符合要求 的供应商[社会资本]只有 2 家的可以为 2 家）以上成交候选供应商名单，并形 成评审报告。

8.3 磋商小组应当在评审报告上签名，对自己的评审意见承担法律责任。 对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。 持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否 则视为同意评审报告。

**9.** **应予终止采购活动的情形**

9.1 在竞争性磋商采购过程中，出现下列情形之一的，应当终止采购活 动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不 足 3 家的（市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目以及政 府购买服务项目<含政府和社会资本合作项目>）的提交最后报价的供应商可以 为 2 家）。

9.2 采购活动终止后，采购人应当将终止理由告知所有供应商。

**10.** **停止评审的情形**

10.1 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行， 或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评审工作，与采购人 或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当 修改磋商文件，重新组织采购活动。

**三、评审标准**

**（一）资格性审查表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资格要求** | **审查内容** |
| 1 | 具有独立承担民事责任的 能力 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的 身份证明。（1）企业应提供“营业执照”；（2）事业单位应提供“事业单位法人证书”；（3）非企业专业服务机构应提供执业许可证等证明 文件；（4）个体工商户应提供“个体工商户营业执照”；（5）自然人应提供自然人身份证明。 |
| 具有良好的商业信誉和健 全的财务会计制度 | 由供应商对以下内容提供书面承诺或声明，或提供 相应证明材料。（1）供应商是法人的，应具有上一年度（2022 年 度或 2023 年度）经审计的财务报告，或其基本开户 银行出具的资信证明。其他组织和自然人，没有经 审计的财务报告，应具有银行出具的资信证明。（2）有专业担保机构对供应商进行资信审查后出具 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 投标担保函的，可以不用具备经审计的财务报告和 银行资信证明文件。 |
| 具有履行合同所必需的设 备和专业技术能力 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材 料。 |
| 有依法缴纳税收和社会保 障资金的良好记录 | 由供应商对以下内容提供提供相应证明材料。（1）供应商依法缴纳税收：本项目公告发布时间前 6 个月内（任意连续三个月）缴纳税收的凭据（完 税证、缴款书、印花税票、银行代扣（代缴）转账 凭证等均可）；（2）供应商依法缴纳社会保障资金：本项目公告发 布时间前 6 个月内（任意连续三个月）缴纳社会保 险的凭据（专用收据或社会保险交纳清单）；（3）供应商为其他组织或自然人的，也应满足以上 要求；（4）递交投标文件截止时间的当月成立但因税务机 关原因导致其尚未依法缴纳税收的供应商，提供将 依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视 同税收缴纳凭据；（5）递交投标文件截止时间的当月成立但因社会保 障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障 资金的供应商，提供将依法缴纳社会保障资金承诺 书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据；（6）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应 商，具有相应文件证明其依法免税或不需要交纳社 会保障资金。 |
| 参加政府采购活动前三年 内，在经营活动中没有重大 违法记录 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材 料。 |
| 法律、行政法规规定的其他 条件 | 由供应商提供书面承诺或声明，或提供相应证明材 料。 |
| 2 | 单位负责人为同一人或者 存在直接控股、管理关系的 不同供应商，不得参加本项 目同一合同项下的政府采 购活动 | 由供应商在《响应函》中声明 |
| 3 | 为本采购项目提供整体设 计、规范编制或者项目管 理、监理、检测等服务的， 不得再参加本项目的他 招标采购活动。 | 由供应商在《响应函》中声明 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | 未被列入失信被执行人、 “重大税收违 法失信 主 体”，未被列入政府采购严 重违法失信行为记录名单。 | 以采购人和采购代理机构在响应文件递交截止日在 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中 国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询的供应商参加 政府采购活动前三年内的结果为准（采购人和采购代 理机构对信用信息查询记录和证据截图或下载存 档）。 |
| 5 | 落实政府采购政策需满足 的资格要求 |  支持中小企业发展资格要求：提供《中小企业声明 函》，本项目供应商属于监狱企业或者残疾人福利性 单位的，同时提供监狱企业证明材料或者《残疾人福 利性单位声明函》；**o** 其 他 政 府 采 购 政 策 需 满 足 的 资 格 要求： 。 |
| 6 | 本项目的特定资格要求 | 无 |

**备注：**

1. 资格证明文件应为原件的扫描件或复印件，响应文件中须编入清晰的扫描 件或复印件。所有证明材料须清晰可辨认，如因证明材料模糊无法辨认， 缺页、漏页导致无法进行评审认定的责任由供应商自负。

2. 信用信息核查

2.1 资格审查当日应当核查供应商信用记录，供应商被列入失信被执行 人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的， 采购代理机构拒绝其参与政府采购活动。

2.2 以联合体形式参与磋商的，应当核查联合体所有成员和信用记录，联 合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用信息。

3. 对于响应文件中有任意一条不满足上表要求的将导致其**响应无效**，不进入 下一项评审。

**（二）** **符合性审查表**

|  |  |
| --- | --- |
| **序号** | **内 容** |
| 1 | 投标总报价不超过项目（分包）预算金额或最高限价的； |
| 2 | 提供符合招标文件要求的《投标书》、《法定代表人授权书》、《开标一览表（含明细）》； |
| 3 | 工期（服务期限）、质保期符合招标文件要求的； |
| 4 | 未出现两个或两个以上不同报价的，投标报价不存在缺项、漏项的； |
| 5 | 未出现两个或两个以上投标方案的（招标文件中要求提供备选方案的除外）； |
| 6 | 需满足投标有效期； |
| 7 | 《法定代表人授权书》需法定代表人签字（签章）和加盖公章；以分公司形式参与招标的，法定代表人授权书需由其总公司法定代表人签字（签章）并加盖公章； |
| 8 | 按要求提供加盖公章及签字（签章）的； |
| 9 | 按要求提供《符合性审查对照表》、《商务要求投标偏离说明表》、《技术要求投标偏离说明表》； |
| 10 | 需提供所投货物确定的货物表述，需明确招标文件的货物需求； |
| 11 | 提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、属于监狱企业的证明文件等 |

**（三）** **评分标准**

1. **商务评分（18分）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 客观分/主观分 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| 1.1 | 生产水平  | 客观分 | 8 | 投标人或生产厂家具有生产加工常用的设备：数控实木开料机、数控电脑裁板锯、数控台钻、拼板机、定制纵解锯机、定制横截锯机、烘干箱、喷淋前处理设备、自动化喷塑流水线、中央自动除尘器、自动仿形铣、创锯联合机、弯管机、焊接机器人、静电粉末自动喷枪、激光自动切割机等，每有1种得0.5分，本项最高得 8 分。**注：**投标文件中提供设备购置发票原件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 | 商务要求 |
| 1.2 | 业绩 | 客观分 | 2 | 投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似家具项目业绩进行评分：每提供1个得1分，本项满分2分。未提供的不得分。**注：**投标文件中须提供上述完整中标通知书、合同、验收报告。 | 商务要求 |
| 1.3 | 企业实力 | 客观分 | 8 | 1、投标人或生产厂家具有人类工效学产品认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。3、投标人或生产厂家具有金属家具低VOCs家具产品认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。4、投标人或生产厂家具有环境标志（III型）产品声明评价证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。5、投标人或生产厂家具有中国绿色产品认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。6、投标人或生产厂家具有产品阻燃等级认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。7、投标人或生产厂家具有产品安全认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。8、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书，认证范围包含但不限于：办公桌、办公椅、得1分，不包含不得分。注：提供证书（必须在有效期内）扫描件并同时提供在认监委网站对证书的信息查询截图，否则不得分。 | 商务要求 |

1. **技术评分（52分）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 客观分/主观分 | 分值 | 评分标准 | 因素来源 |
| 2.1 | 技术要求响应情况  | 客观分 | 32 | 评标委员会根据投标文件和相关证明材料对招标文件的响应情况，对照判断所投产品是否满足招标文件的要求： 1、所投产品技术参数完全满足或优于招标文件第三章采购需求的得32分；2、其中加“▲”号项为重要技术指标，有一项负偏离扣3分，非“▲”号项为一般技术指标，有一项负偏离扣1分。 注：投标人针对本项评审内容在投标文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《响应偏离表》与提供证明材料的 内容不一致，以证明材料为准。采购需求中未要求提供证明材料的，以《响应偏离表》为准， 未按要求提供证明材料或未在《响应偏离表》中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 | 技术要求 |
| 2.2 | 项目实施方案 | 主观分 | 10 | 根据投标人提供的针对本项目的实施方案（包括但不限于生产计划、质量管控措施、详细的人员安排、财力调配、物流保障、安装、成品保护、环保措施措施等）打分： 1、针对本项目编制，实施链条完整，项目管理制度完善，责任分工明确，可行性强，内容详细的得10分。 2、针对本项目编制，实施链条基本完整，有基本的管理制度和分工，方案可行，内容较详细的得7分。 3、方案属于简单套用，不是针对本项目编制，实施链条不完整，内容空洞或简单，可行差的得4分。 4、没有内容不得分。 | 技术要求 |
| 2.3 | 售后服务 | 主观分 | 10 | 根据投标人提供的针对本项目的售后服务方案，如响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案能力进行对比打分。1、方案内容全面、条理清晰、流程规范，得10分；2、方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好，得7分；3、方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺，得4分；4、没有内容不得分。 | 技术要求 |

**3、报价评分（30 分）**

| **序号** | **评审因素** | **分值** | **评分标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 价格评审 | 30 | 报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（因落实政府采购政策进行价格扣除的，以扣除后的价格计算）最低的报价为评标基准价，其报价得分为满分。其他投标人的报价分值按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分 |

**注：**评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其按无效投标处理。

**第五章** **合同草案**

合同编号：

**合** **同** **书**

**项目名称：**

**甲方（采购人）：**

**乙方（成交供应商）：**

**签订地：**

**签订日期：** 年 月 日

本合同由甲乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政 府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规规定，按平等、 自愿、诚实信用的原则拟定，甲、乙双方均应遵守法律规定和合同约定，并各 自履行应负的全部责任和义务。

**一、** **项目基本情况**

1．项目名称： *(见磋商文件)*

2．项目编号： *(见磋商文件)*

3．政府采购计划备案号： *(见磋商文件)*

4．项目概况： *(见磋商文件)*

**二、** **标的名称、数量（规模）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **品牌规格** **型号** | **数量** | **单位** | **单价** | **分项合计** | **制造厂家** **（全称）** |
| **1** | 货物（服务）名称 1 |  |  |  |  |  |  |
| **2** | 货物（服务）名称 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | …… | … | … | … | … | … | … |
| **合计** |  |

**三、** **货物（服务）** **质量**

*(以磋商文件要求以及响应文件的响应)*

 。

**四、** **合同履行时间（期限）、地点和方式**

1．合同履行时间： 自 年 月 日至 年 月 日止；

2．交付或服务地点及方式： *(见磋商文件)*

 *。*

**五、** **包装及运输**

*(见磋商文件)*

 。

**六、** **合同价款**

1．本合同金额为（大写）：人民币 *(见磋商文件)* 元(¥: );

2．合同金额包括乙方完成本合同约定的全部工作可能发生的所有费 用（含市场变化等可能发生的费用），即总报价为“交钥匙”价。甲方在 支付此金额后，不再因本合同支付任何其它费用；

3.

 。

**七、** **资金支付方式及安排**

 *(见竞争性磋商文件)* 。

**八、** **交付标准、方法和验收方案**

1．交付标准、方法： *(见磋商文件)* ；

2．验收方案： *(见磋商文件)* 。

**九、** **质保（服务）** **期及质保（服务）范围和要求**

1．质保（服务)期： *(见磋商文件)* *；*

2．质保（服务）范围： *(见磋商文件)* *；*

3．质保（服务）要求： *(见磋商文件)* *。*

**十、** **项目培训**

 *(见磋商文件)* 。

**十一、** **知识产权归属、处理方式**

 *(见磋商文件)*

 *。*

**十二、** **双方的权利和义务**

1．甲方的权力和义务： ;

2．乙方的权力和义务：

 。

**十三、** **违约责任**

1．甲方的违约责任： ；

2．乙方的违约责任： *(见磋商文件)* 。

**十四、** **保密条款**

 *(见磋商文件)* 。

**十五、** **其它补充条款**

 。

**十六、** **不可抗力**

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后 日内以书面形式通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构 的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可 部分或全部免于承担违约责任。

**十七、** **解决争议的方法**

一切由执行合同引起的或与本合同有关的争执，双方应通过友好协商解 决，如协商不能解决应提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

**十八、** **合同组成**

下列文件为本合同不可分割的部分：

1．合同书；

2．代理机构发出的成交通知书；

3．经双方确认并共同签字的补充文件、技术协议等；

4．乙方的响应文件（含附件、补充文件、图纸等）；

5．采购文件（含附件、补充文件、图纸等）。

**十九、** **合同生效与终止**

1．本合同经甲乙双方授权代表签字和加盖公章（或合同专用章）后 生效。如竞争性磋商申请公证的，合同需经公证机构公证后生效；

2．双方履行完各自权利和义务后合同自行终止；

3．本合同规定可以终止合同的情形。

**二十、** **通知与送达**

1．就本合同有关事项，双方应通过本合同约定的联系方式向对方发 送相关通知，本合同约定的送达地址同时作为有效司法送达地址；

2．一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起 日内，以书面形 式通知对方，否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

**二十一、** **其它**

本合同正本一式 份，甲方执 份，乙方执 份；副本一式 份，甲方执 份，乙方执 份。

甲 方： 乙 方：

单位名称（盖章）： 单位名称（盖章）：

单位地址： 单位地址：

法人代表授权人(签字)： 法人代表授权人(签字)：

联 系 人： 联 系 人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

帐 号： 帐 号：

税 号： 税 号：

**第六章** **响应文件的格式**

封面：

**响** **应** **文** **件**

采购计划备案号： 项目编号： 项目名称： 采购包编号： 【如有】 采购包名称： 【如有】 **供应商**：

**年** **月** **日**

**一、磋商书及附件**

**（一）响应函**

（采购代理机构）：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目的磋商邀请，我方代表（姓名、职 务）经正式授权并代表供应商（供应商的名称、地址）提交响应文件。**并进行** **如下承诺声明：**

1．我方在参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录；

2．我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实 性负责并承担相应后果；

3．我方在本响应文件中所响应的内容均将成为签订合同的依据，并承诺按 响应内容提供相应服务；

**4 ．重要声明：**

**1）与我方单位负责人为同一人的其他单位名称：**

**□无；** **□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填* *写）* **。**

**2）与我方存在控股、管理关系的其他单位的名称：**

**□无；** **□有，具体单位名称为：** *（由供应商如实填* *写）* **。**

**3）参与本项目采购活动前，是否为本项目前期准备提供过整体设计、规范** **编制或者项目管理、监理、检测等服务：**

**√****无；** **□有，已提供的具体服务内容为：** *（由供应商如实填*

*写）* **。**



**（备注：以上** **3** **项声明，必须如实选择，选中项用****√****表示，未选中项用□** **表示。①“单位负责人”是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代** **表单位行使职权的主要负责人。②本条所规定的控股、管理关系仅限于直** **接控股、直接管理关系，不包括间接的控股或管理关系。③供应商如未如** **实填报，视为提供虚假材料谋取成交，应承担相应法律责任。）**

其它承诺：如有的话，可自行填写。

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的标的报价总价为 *（注明币* *种，并用文字和数字表示的报价总价）* 。

2. 将按磋商文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部磋商文件，包括（补充文件等），对此无异议。

4. 本 竞 争 性 磋 商 响 应 文 件 的 有 效 期 自 提 交 响 应 文 件 之 日 起 共 *（由供应商填写）* 个日历日。

5. 如果我方为成交供应商，承诺按照磋商文件的规定支付采购代理服务费。

6. 我方在本响应文件中所提供的全部资料均真实有效，我方承诺对其真实 性负责并承担相应后果。。

7. 我方承诺本《响应函》的签章对本响应文件全部内容具有约束力并承担 法律责任。

供 应 商：（公章）

通 讯 地 址：

传 真： 电 话：

电 子 函 件：

授 权 代 表：

日 期：

**（二）** **法定代表人（负责人）身份证明**

供应商名称： 单位性质：

地 址： 成立时间： 经营期限：

姓 名： 性别：

年龄： 职务：

系 （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商名称： （盖章）

日 期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 附：法定代表人（负责人）身份证复印件 |

**（三）** **法定代表人（负责人）授权书**

本人 （姓名）系 （供应商名称）的法定代表人（负责 人），现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签 署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改 （项目名称）响应文

件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人（负责人）身份证明

供应商： （盖单位章） 法定代表人（负责人）： 身份证号码：

委托代理人：

身份证号码： 日 期：

|  |
| --- |
| 附：法定代表人（负责人）和授权代表身份证复印件(正反面) |

**（四）** **联合体协议书【如适用】**

（联合体磋商时应当提供，非联合体不用提供） *(甲公司名称)*\_ （以下简称甲方）

 *(乙公司名称)* （以下简称乙方）

……（多家企业的以甲、乙、丙、丁……描述）

以上各方自愿组成联合体，参加 *（项目名称）* 的磋商，不再单独参加 或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目的采购活动。现就有关事宜订立 协议如下：

1、 *（甲方）* 为联合体主体，其它各方为联合体成员。

2、[联合体将严格按照竞争性磋商文](https://www.66law.cn/special/zb/)件的各项要求办理磋商竞争相关事宜， 响应文件中的所有承诺均代表了联合体各成员，联合体各成员依法共同承担相 应责任。

3、联合体分工：

 （*甲方*） 承担项目采购合同金额的 %，负责的工作为： ；

 *（乙方）* 承担项目采购合同金额的 %，负责的工作为： ；

……

4、若成交，联合体成员共同与采购人签订采购合同（本协议应当作为采购 合同的组成部分），就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任，联合体主体 负主要责任。

5、其他：……

6、本协议书自签署之日起生效，若未成交，自本次响应文件有效期结束后 自行失效；若成交，自合同书规定的期限之后自行失效。

7、本协议书正本一式 份，联合体成员各执 份；副本一式 份，联合体成员各执 份。

甲 方（公章）： 法定代表人（签字或盖章）：

乙 方（公章）： 法定代表人（签字或盖章）：

……

签订日期:

**（五）** **分包意向协议书【如适用】**

格式自拟。其中必须包含如下内容：

拟分包单位属于中小企业如下： 。中小企业所占合同 份额达到： %；小微企业所占合同份额达到： %。

**二、报价部分**

**（一）报价一览表**

【适用于货物】

**项目名称：**

**项目编号：** **包号：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 总价 | 交货期限 | 备注 |
|  |  |  |  |

**说明：**1、所有价格均用人民币表示。

2、此报价仅作为磋商小组了解报价组成情况，不作为最后报价。 供应商：

日 期：

【适用于服务】

项目名称：

项目编号： 包号：

货币单位：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商报价** | **服务期** | **备注** |
|  |  |  |  |

供应商名称： 日期：

【适用于工程】

项目名称：

项目编号： 包号：

货币单位：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **磋商报价** | **工期** | **备注** |
|  |  |  |  |

供应商名称： 日期：

**（二）** **分项报价表**

【适用于货物】

**项目名称：**

**项目编号：** **所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 制造商 名称 | 品 牌 | 型号 规格 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计价（元） |  |

供应商名称： 日期：

**注：**

按照本表填写的各项目的合计价填写到《报价一览表》中对应的栏目中。

【适用于服务】

**项目名称：**

**项目编号：** **所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |

供应商名称： 日期：

**注：**

按照本表填写的各项目的合计价填写到《报价一览表》中对应的栏目中。

【适用于工程】

**项目名称：**

**项目编号：** **所投包号：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |
| 总计 |  |

供应商名称： 日期：

**注：**

1、按照本表填写的各项目的合计价填写到《报价一览表》中对应的栏目中。

2、此报价表只按照采购文件中的清单进行报价，采用工程量清单报价的，已标价工 程量清单作为响应文件附件上传。

**三、商务部分**

**（一）供应商基本情况表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  | 技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

供应商名称：

日 期： 年 月 日

**（二）** **关于资格条件的有关承诺及声明**

【**磋商供应商应根据本单位实际情况进行承诺和声明**】

致：采购人/采购代理机构

我方承诺完全满足竞争性磋商文件对供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录： A. 我方未因违法经营被追究过刑事责任；

B. 我方未因违法经营被责令停产停业、吊销许可证或者执照；

C. 我方未因违法经营被处以较大数额罚款等行政处罚。

（6）满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入 政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的完整、客观、真实、准确，并愿意承担我方因提供虚 假材料谋骗取成交所引起的一切法律后果。

供应商名称：

日 期： 年 月 日

**（三）** **资格证明文件**

供应商须提供的资格证明文件详见第四章《资格审查表》

**（四）** **业绩证明文件**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **完成时间** | **项目名称** | **服务内容** | **甲方名称** | **联系人** | **联系电话** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：供应商须按上表提供相应的业绩证明资料。 供应商名称：

日 期： 年 月 日

**（五）** **信誉、荣誉状况证明文件**

企业获得的荣誉证书、认证体系等。

**（六）** **商务响应偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件的商 务条款 | 响应文件的响 应内容 | 响应情况 | 说明及索引 |
| 1 | \*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* | 响应/偏离 |  |
| 2 | \*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |  |  |
| 3 | \*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\* |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… | ………… | ………… | …… |  |

注：

供应商应按照竞争性磋商文件第三章 采购需求“五、商务要求”填写

供应商名称： 日 期： 年 月 日

**（七）** **其它商务文件**

1. 磋商文件要求提供的其它商务资料和证明材料；

2. 供应商认为需要提供的其它商务资料和说明。

**四、技术部分**

**（一）技术响应偏离表**

项目名称： 项目编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 竞争性磋商文件技 术、服务要求条款 | 响应文件内容 对应简述 | 响应情况 | 说明及索引 |
| 1 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* | 响应/正偏离/负偏 离 |  |
| 2 | \*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\* | 响应/正偏离/负偏 离 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| …… | ………… | ……………… | ………… |  |

说明：

供应商应按照竞争性磋商文件第三章 采购需求“四、技术要求”填写。

供应商名称： 日 期： 年 月 日

**（二）技术方案**

供应商应按照磋商文件的要求，提供详细的服务方案，包括文字描述或图 表显示。方案格式自拟。

**（三）其它技术文件**

1. 磋商文件要求供应商须提交的其它技术资料；

2. 供应商认为需加以说明的其它内容。

**五、落实政府采购政策相关证明文件**

**（一）节能环保产品清单及证明材料（如适用）**

项目名称：项目编号：包号：

1）节能产品

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 属强制 采购或 优先采 购 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |

2）环保产品

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 制造商 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |

**特别说明：供应商应将所投产品中节能、环保产品分别列入上表中，并按本竞** **争性磋商文件第二章第** **40 条提供相关证明材料，未填写本表或未提供有效认** **证证书的不给予价格扣除。**

供应商名称： 日期：

**（二）中小企业声明函（如适用）**

1. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理 办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名

称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小 企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小 企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制 造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资 产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制 造商为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资 产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情 形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责 任。

企业名称： 日 期：

**说明：** 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数 据的新成立企业可不填报。

2. 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理 办法》（财库﹝ 2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名

称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的 中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业

（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如 下：

1. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建

（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建

（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情 形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责 任。

企业名称： 日 期：

**说明：** 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年 度数据的新成立企业可不填报。

**（三）监狱企业证明文件（如适用）**

供应商如是监狱企业，提供相关证明文件。

供应商名称： 日期：

**（四）残疾人福利性单位声明函（如适用）**

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位 为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 单位的 项目 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提 供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注 册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 单位名称：

日 期：

备注：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并 且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服 务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、 失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所 在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或 者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注

册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》 或者《中华人民共和国残疾军人证（1至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件 和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关 系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**六、供应商认为需要提供的其他资料**

1. 磋商文件要求供应商须提交的其它资料；

2. 供应商认为需加以说明的其它内容。